主屏幕 > 控制面板 > 关于主要的画面 > 作业画面

## 作业画面

### 显示作业画面

作业是指单个操作单元，例如，打印、发送、接收或保存。

触摸主屏幕上或经典风格主菜单上的[作业列表]，可查看活动作业或作业历史，或打印发送/接收结果报告。

提示

- 作业正在运行时，显示活动作业的图标和操作状态。有关图标类型的详细资料，请参见指示活动作业类型的图标。

### 查看活动作业

触摸[进程中]可显示本机上的活动或预备作业。必要时，可以对打印作业重新排序或者删除预备作业。

项目 | 说明
--- | ---
[通信类型/线路] | 用于根据以下条件过滤要在列表上显示的作业。 [全部]：显示发送作业、接收作业和定时TX作业的所有作业类型，不考虑使用的扫描模式、传真模式或线路。 [扫描]：仅显示发送作业的扫描作业。 [传真]：显示发送作业和定时TX作业的所有传真作业，不考虑使用的线路。 [L](线路数量)：使用多条线路时显示。此选项只显示使用所选线路来发送和接收作业的传真作业。
[选择作业] | 用于根据作业类型(例如，打印作业或发送作业)过滤要在列表中显示的作业。
[删除] | 删除列表中的所选作业。
[增加优先级] (打印作业) | 更改打印作业队列中的打印优先权。在排队等待的打印作业列表中选择要首先打印的作业，另外触摸[开始]。 完成优先打印的作业后，本机将自动重新开始打印中断的打印作业。 如果当前处理的打印作业由于含有折叠或装订设置而无法中断，则当前处理的打印作业完成后会执行优先的打印作业。
[解除作业] (打印作业) | 配置校样打印功能并显示使用打印机驱动程序执行的打印作业列表。 打印时，选择所需的打印作业，然后触摸[开始]。必要时，可以更改打印设置或者删除作业。
[重拨] | 手动发送从列表中选择的重拨等待传真。 指定的时间过后，自动重拨功能将自动发送重拨等待传真，但是，您可以手动开始发送，而无需等待自动发送。
[设置] | 检查列表中所选作业的设置。
[转发] | 将内存中代理接收功能接收的传真转发至其它目的地。 在地址簿中选择目的地或直接输入目的地，然后触摸[开始]。
[详细] | 检查列表中所选作业的详细信息。
[显示警告] | 显示选择的作业发生错误时的错误警告画面。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[安全]-[安全详细]-[个人数据安全设置]
- [机器设置]-[管理员]-[安全]-[限制用户进入]-[删除其它用户作业]
- [机器设置]-[管理员]-[安全]-[限制用户进入]-[更改作业优先权]

### 查看作业历史

触摸[日志]显示到目前为止本机上已处理的作业列表。可以检查由于错误而无法结束的作业。

项目 | 说明
--- | ---
[通信类型/线路] | 用于根据以下条件过滤要在列表上显示的作业。 [全部]：显示发送作业、接收作业和定时TX作业的所有作业类型，不考虑使用的扫描模式、传真模式或线路。 [扫描]：仅显示发送作业的扫描作业。 [传真]：显示发送作业和定时TX作业的所有传真作业，不考虑使用的线路。 [L](线路数量)：使用多条线路时显示。此选项只显示使用所选线路来发送和接收作业的传真作业。
[选择作业] | 用于根据作业类型(例如，打印作业或发送作业)过滤要在列表中显示的作业。通过与[过滤]的组合可以进一步过滤作业。
[过滤] | 用于根据所选条件过滤要在列表上显示的作业。 [所有作业]：显示所有作业。 [已完成作业]：显示已正常结束的作业。 [已删除作业]：显示完成之前被删除的作业。
[详细] | 检查列表中所选作业的详细信息。

提示

- 如果本机安装了用户认证，更改认证方法并清除所有管理数据时，将删除作业历史。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[安全]-[安全详细]-[个人数据安全设置]
- [机器设置]-[管理员]-[安全]-[安全详细]-[初始化]

### 打印通讯报告

触摸[TX列表]打印包含扫描、传真发送、传真接收结果以及传真通讯(TX/RX)作业的传真报告。您可以指定传真报告目的地的数量。

若要打印通信报告，选择目标[报告类型]，触摸[选择确认]。使用开始键开始打印。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。