主屏幕 > 网页管理工具 > 加强安全性 > 限制通信 > 使用IP地址限制外部访问

## 使用IP地址限制外部访问

### 手动指定限制访问的IP地址

根据IP地址范围限制可访问本机的设备。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[IP地址过滤]，然后配置过滤设置。

- 有关详细资料，请参见[IP地址过滤]。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[过滤类型]-[IP地址过滤]，然后单击[确定]。

### 自动指定限制访问的IP地址

如果使用了快速IP过滤功能，则会自动设置可访问本机的IP地址范围，让您能快速指定访问限制。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[快速IP过滤]，然后配置过滤设置。

- 有关详细资料，请参见[快速IP过滤]。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[过滤类型]-[快速IP过滤]，然后单击[确定]。
提示

- 如果使用了快速IP过滤功能，则会自动指定限制访问的IP地址范围。若要手动指定限制访问的IP地址范围，请设置[网络]-[TCP/IP 设置]-[IP地址过滤]或[包过滤]，而不要使用[快速IP过滤]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。