主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[机器设置] > [系统设置]

## [系统设置]

### [单位设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[单位设置]

选择要输入的单位并显示数值(默认值为[毫米(数字值)])。

### [自动纸盒选择设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[自动纸盒选择设置]

如果已在[纸张]中选择了[自动]，选择自动纸盒选择的目标纸盒。同时指定纸盒的优先级。

设置 | 说明
--- | ---
[自动纸盒选择设置]-[自动纸盒选择] | 如果已在[纸张]中选择了[自动]，选择自动纸盒选择的目标纸盒。机器会从目标纸盒中选择装有最佳纸张的纸盒。 装入用于单面打印的普通纸张和特殊纸张的纸盒包括在目标中。 本机上所安装的不同选购件具有不同的默认值。
[自动纸盒选择设置]-[纸盒优先] | 从在[自动纸盒选择]中所选择纸盒指定进纸的优先级。 如果多个纸盒中装入了相同尺寸的纸张，会从指定最高优先级的纸盒送入纸张。 本机上所安装的不同选购件具有不同的默认值。
[自动纸张选择设置]-[自动纸张选择设置] | 如果已在[纸张]中选择了[自动]，选择自动纸盒选择的纸张类型。 有关用户纸张的详细资料，请与维修人员联系。
[自动纸张选择设置]-[纸张类型优先] | 对在[自动纸张选择设置]中选择的纸张类型指定自动选择的优先级。

提示

- 设置为[更改纸张厚度 开启]的纸盒的优先级低于装入常规普通纸的纸盒。
- 如果[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[纸张类型自动检测设置]设置为开，进纸操作可能不会根据[自动纸盒选择设置]设置执行。

### [纸盒 设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[纸盒 设置]

配置切换或操作纸盒的设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动纸盒开关 开/关] | 允许自动纸盒切换(ATS：自动纸盒切换)时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果在打印过程中纸盒变空，则会切换到含有相同尺寸、相同方向和相同类型纸张的纸盒。不过，ATS仅对在[自动纸盒选择设置]中选择的纸盒有效。
[纸盒中的纸张与设置不符] | 选择当指定纸盒中没有适当尺寸的纸张时执行的操作(默认值为[停止打印(固定纸盒)])。 [停止打印(固定纸盒)]：当指定的纸盒中没有适当尺寸的纸张时，机器停止打印。向指定纸盒装入纸张或手动切换至另一个纸盒。 [纸盒开关(优先纸盒)]：当指定纸盒缺纸时，机器切换到含有相同尺寸纸张的纸盒。

### [打印清单]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[打印清单]

指定在本机上用于打印报告和计数器计数的默认纸盒和打印面(单面或双面)。

默认设置如下。

- [纸盒]：[纸盒 1]

- [单面 / 双面]：[单面]

### [封面插页器设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[封面插页器设置]

指定用于插页器的装入纸盒的纸张类型和尺寸。

设置 | 说明
--- | ---
[纸盒] | 选择将会更改纸张类型和尺寸的纸盒。可以更改各纸盒的设置。
[纸张类型] | 选择装入在[纸盒]中所选纸盒的纸张类型(默认值为[普通纸])。
[纸张尺寸] | 选择装入在[纸盒]中所选纸盒的纸张尺寸(默认值为[自动检测])。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [自动颜色等级调整]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[自动颜色等级调整]

通过将颜色模式设置为[自动彩色] (默认值为[3])扫描原稿时调整判断原稿为彩色还是黑白的标准。数字越大，标准越接近全彩色模式。

### [电源设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[电源设置]

配置节能模式下的操作。

设置 | 说明
--- | ---
[低耗电模式设置] | 更改本机无人操作时自动转入低功耗模式所需的时间(默认值为[15]分钟，可用范围：[1]至[60]分钟)。 在低功耗模式中，关闭触摸屏的显示以节约功耗。
[睡眠模式设置] | 更改本机无人操作时自动转入睡眠模式所需的时间(默认值为[15]分钟，可用范围：[1]至[60]分钟)。 睡眠模式提供比低功耗模式更高的节能效果。然而，返回普通模式所需的时间比低功耗模式的恢复时间长。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示该设置。

### [远程访问设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[远程访问设置]

在本机上无法使用该功能。

### [AE等级调整]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[AE等级调整]

调整AE级别(默认值为[2])。数字越大，背景越深。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示该设置。

### [小原稿的自动纸张 设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[小原稿的自动纸张 设置]

复印无法自动检测的小尺寸原稿时，选择纸张尺寸(默认值为[禁止复印])。

- [小张原稿复印]：在A5 (5-1/2 e 8-1/2)的纸张上打印。如果没有装入A5 (5-1/2 e 8-1/2)尺寸的纸张，请将A5 (5-1/2 e 8-1/2)尺寸的纸张装入手送托盘。

- [A4尺寸复印]([复印在信笺上])：在A4 (8-1/2 e 11)的纸张上打印。

- [禁止复印]：当机器无法检测到原稿尺寸时显示信息。当不指定纸张尺寸，但要在任意尺寸的纸张上打印时，选择此选项。

### [空白页打印设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[空白页打印设置]

在空白页上打印日期/时间或打印通过印记/页码打印功能指定的印记时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示该设置。
- 即使选择了开，日期/时间和印记不会打印在指定页朝上使用章节功能插入的空白页上。

### [页码打印位置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[页码打印位置]

进行双面打印以及同时指定手册格式和页码打印时，相对正面上页码的打印位置选择纸张背面上的打印位置(默认值为[左&右装订: 全部相同 上&下装订: 全部相同])。

- [左&右装订: 全部相同 上&下装订: 全部相同]：不论装订位置如何，页码始终打印在用户定义的位置。例如，如果将页码打印位置设在右下角，将在所有页的右下角打印页码。

- [左&右装订: 对称 上&下装订: 全部相同]：为左&右装订和上&下装订指定不同的页码打印位置。
  左&右装订：在正面，页码打印在用户定义的位置。在反面，页码打印在用户定义位置的对称位置处。例如，如果将页码打印位置设在右下角，页码会打印在正面的右下角，并打印在反面的左下角。
  上&下装订：页码打印在所有页的用户定义位置。例如，如果将页码打印位置设在右下角，将在所有页的右下角打印页码。

- [左&右装订: 对称 上&下装订: 对称]：为左&右装订和上&下装订指定不同的页码打印位置。
  左&右装订：在正面，页码打印在用户定义的位置。在反面，页码打印在用户定义位置的对称位置处。例如，如果将页码打印位置设在右下角，页码会打印在正面的右下角，并打印在反面的左下角。
  上&下装订：在正面，页码打印在用户定义的位置。在反面，页码打印在与用户定义位置相反的位置处。例如，如果将页码打印位置设在右下角，页码会打印在正面的右下角，并打印在反面的右上角。

提示

- 在[机器设置]-[管理员]-[安全]-[打开用户等级]中将设置更改权限指定到用户时显示该设置。

### [选择键盘]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[选择键盘]

选择在本机画面上显示的键盘类型。

设置 | 说明
--- | ---
[默认键盘设置] | 选择在本机画面上使用的键盘类型(默认值为[标准键盘])。 [标准键盘]：显示基于US ASCII的键盘或基于JIS的键盘。 [本地键盘]：显示匹配各语言的键盘。
[键盘类型] | 选择在本机网络浏览器上使用的键盘(默认值为[类型2])。 [类型1]：显示在[默认键盘设置]中指定的键盘。 [类型2]：在弹出模式下显示键盘。

### [稿台分离扫描]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[稿台分离扫描]

使用稿台分离扫描去扫描稿台上的原稿时，将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

### [空白检测等级调整]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[空白检测等级调整]

在启用[删除空白页面]的情况下扫描原稿时调整空白页检测等级(默认值为[0])。数字越大，空白页检测等级越高。

### [多张进纸检测设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[多张进纸检测设置]

使用多张进纸检测功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

使用检测原稿页数的多张进纸检测功能会在ADF上多重处理。

### [可查找PDF设置]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[可查找PDF设置]

创建可查找的PDF文件或可查找文字的PPTX、DOCX或XLSX文件时，请指定OCR处理。

设置 | 说明
--- | ---
[OCR操作设置] | 选择优先OCR字符识别准确度还是处理速度(默认值为[速度优先])。 [质量优先]：优先考虑字符识别质量。同时，自动调整原稿的倾角。 [速度优先]：优先处理速度。不调整原稿的倾角。

提示

- 此设置在本机中安装了选购件时显示。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

### [网络 TWAIN]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[网络 TWAIN]

运行TWAIN扫描时，会将控制面板操作锁定。如有必要，更改在自动解除操作锁定前的时间(默认值为[120]秒)。

### [左侧面板显示默认]

显示方式：[机器设置]-[机器设置]-[系统设置]-[左侧面板显示默认]

从[书签]或[显示小键盘]中选择[机器设置]中左侧区域的默认显示值(默认值为[书签])。

提示

- 这会应用到[机器设置]中除了[机器设置]和[管理员]以外的画面。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。