主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[横幅打印]

## [机器设置]-[横幅打印]

### [横幅打印]

显示方式：[机器设置]-[横幅打印]

选择是否允许打印功能的横幅打印(默认值为[限制])。

选择[允许]，当出现等待横幅打印作业的画面后，从计算机执行打印。

提示

- 横幅打印作业排队时，机器可以接收下列打印作业，不包括横幅打印作业。
  从计算机打印：打印、安全打印、保存在用户Box中、保存在用户Box中并打印、校样打印、ID &打印
  从Web Connection直接打印：打印、安全打印、保存在用户Box中、校样打印、ID &打印
- 横幅打印作业排队时，机器可以接收下列传真作业。
  G3传真、Internet传真、IP地址传真、IP传真(SIP)、PC-传真
- 下列作业会保持排队直到横幅打印作业取消。
  转发TX、中继分布、TSI路由、定时TX、PC-传真TX
- 横幅打印作业排队时，无法执行下列操作。
  从Web Connection打印、发送和下载用户Box中的文件、WSD扫描、TWAIN扫描

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。