主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 打印选项 > 在横幅纸上打印

## 在横幅纸上打印

### 关于在横幅纸上打印

本机可让您将最大1200 mm (47-1/4 inches)的纸张装到手送托盘中并进行打印。

### 可打印纸张

纸张宽度 | 纸张长度 | 纸张重量
--- | --- | ---
90 mm至297 mm 3-9/16 inches至11-11/16 inches | 457.3 mm至1200 mm 18 inches至47-1/4 inches | 127 g/m2至210 g/m2 (33-13/16 lb至55-7/8 lb) 使用打印机驱动程序，选择适合要使用横幅纸张重量的纸张类型。 121 g/m2至157 g/m2 (32-3/16 lb至41-3/4 lb)：厚纸1+、厚纸1+ (第2面) 158 g/m2至209 g/m2 (42 lb至55-5/8 lb)：厚纸2、厚纸2 (第2面) 210 g/m2 (55-7/8 lb)：厚纸3、厚纸3 (第2面)

### 如何在横幅纸张上打印

指定横幅纸张尺寸。

1
在本机的屏幕上，触摸[机器设置]-[横幅打印]。
2
选择[允许]并触摸[OK]。
3
确认系统已变更为横幅打印作业等待状态。

当已完成上述设置时，开始从PC打印。

4
在[基本]选项的[原稿尺寸]中选择[自定义尺寸]。
5
指定横幅纸张的长度和宽度，然后单击[确定]。
6
单击屏幕上的[是]检查变更。

[纸盒]、[纸张类型]和[打印类型]设置会被切换。如果[分辨率]设置为[1200dpi (设备上光栅化)]，则会切换为[600dpi]。

7
根据打印纸张的重量更改手送托盘的[纸张类型]设置。
8
执行打印。

本机的屏幕上会显示提示您装入纸张的信息。

9
将横幅纸张装入手送托盘。

- 有关如何将横幅纸张装入手送托盘的信息，请参见装入横幅纸。

10
装入横幅纸张后，触摸[完成]开始打印。

- 用手托住排出的横幅纸。

- 若要继续打印，从计算机执行打印。

11
触摸[退出]。

显示确认横幅打印结束的信息。

12
触摸[/]。

- 如果有排队的作业，则会开始作业。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。