主屏幕 > 维护保养 > 更换耗材 > 更换碳粉盒

## 更换碳粉盒

下面将以黄色碳粉盒为例介绍如何更换碳粉盒：

提示

- 安装新的碳粉盒前，要将其充分摇动，大概5到10次。
- 如果黑色外的其他碳粉盒用尽，本机可强制使用黑白模式继续打印。触摸[继续]，然后选择所需的打印作业。
- 不要强行打开或拆开碳粉盒(碳粉容器)。
- 不要强行除去或处置碳粉盒(碳粉容器)中遗留的碳粉。

备注

- 安装每个标签色的碳粉盒。如果以不正确的方式强力安装碳粉盒，可能导致故障。

警告

- 请勿将碳粉或装有碳粉的容器(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)扔入明火。碳粉受热可能会飞散，并因此导致灼伤或其它伤害。

注意

- 请勿将碳粉的关连部件(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)遗留在儿童方便触及的位置。舔食或吞咽这些物品可能会损害健康。
- 请勿将碳粉的关连部件(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)放在精密仪器或记录媒体等易受磁力影响的物体旁边。否则会导致这些产品发生故障，从而导致本机发生故障。
- 请勿强行打开碳粉的关连部件(碳粉盒、显影部件和废粉盒等)。如果碳粉从碳粉瓶内洒出，应极其小心，避免吸入碳粉或使之与皮肤接触。
- 如果碳粉落到皮肤或衣服上，请用肥皂和水彻底清洗。
- 如果吸入碳粉，请转移到空气清新的地方，并用大量的水反复漱口。如果出现咳嗽等症状，请就诊。
- 如果碳粉进入您的眼睛，应立即用自来水冲洗眼睛15分钟以上。如果仍感到刺激，请就诊。
- 如果吞入碳粉，请冲洗口腔，然后饮几杯水。如有必要，请就诊。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。