主屏幕 > 网页管理工具 > 加强安全性 > 更改安全设置 > 通过简单操作增强安全性

## 通过简单操作增强安全性

[快速安全设置]总结了可提高本机安全级别的设置。建议您更改设置以便更安全地使用本机。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[安全]-[快速安全设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[快速IP过滤] | 允许限制使用IP地址(IPv4/IPv6)访问本机的设备。会自动指定限制访问的IP地址范围。 选择限制访问的IP地址的指定方法(默认值为[无过滤])。 [同步IP地址]：对于IPv4地址，该选项只允许设置到本机的IPv4地址，以及高位3字节相同的IPv4地址进行访问。 例如：如果本机IPv4地址设为"192.168.0.134"，则允许访问的IPv4地址范围如下。 192.168.0.0至192.168.0.255 对于IPv6地址，该选项只允许全局单播地址(2000::/3)的访问。此外，该选项只允许设置到本机的IPv6地址，以及高位64位相同的IPv6地址进行访问。 例如：如果本机IPv6地址设为"2345:1:2:3:4:5:6:7"，则允许访问的IPv6地址范围如下。 2345:1:2:3::0至2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [同步子网掩码]：对于IPv4地址，该选项只允许属于相同网络的IPv4地址使用设置到本机和子网掩码的IPv4地址进行访问。 如果没有设置子网掩码或指定了"0.0.0.0"，该选项允许设置到本机的IPv4地址以及只有后缀不同的IPv4地址进行访问。这样会产生与[同步IP地址]相同的操作。 例如：如果本机IPv4地址设为"192.168.17.134"，子网掩码设为"255.255.252.0"，则允许访问的IPv4地址范围如下。 192.168.16.***至192.168.19.*** 对于IPv6地址，该选项只允许全局单播地址(2000::/3)的访问。此外，将使用设置到本机的全局IPv6地址和前缀执行过滤。 如果未指定前缀，将按照指定64位前缀时的方式执行过滤。 例如：如果本机IPv6地址设为"2345:1:2:3:4:5:6:7"，前缀设为"/64"，则允许访问的IPv6地址范围如下。 2345:1:2:3::0至2345:1:2:3:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF [无过滤]：不使用过滤功能。
[安全警告显示设置] | 如果管理员密码仍设置为默认值或者不符合密码规则，若要显示安全警告屏幕，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[U盘功能设置] | 指定是否允许需要USB 端口的功能。 [保存文档]：允许用户将文件保存在USB闪存中时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [打印文档]：允许用户从USB闪存打印文件时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [扫描文件至U盘]：允许用户将从USB闪存读取的文件保存到用户Box时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [PC打印]：允许用户从USB连接的计算机打印文件时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。