主屏幕 > 网页管理工具 > 注册各种信息 > 注册程序 > 注册IP地址传真程序

## 注册IP地址传真程序

可以使用Web Connection注册或编辑程序。尽管难以采用触摸屏输入字符，但如果采用计算机则可以轻松实现。

可以在程序中注册地址信息和扫描/传真发送选项设置。

下面介绍IP地址传真程序。

在Web Connection的用户模式下或管理员模式下选择[目的地注册]-[程序]-[编辑]。在[依据功能检索]中，选择[IP地址传真]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[名称] | 输入程序的名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[目的地信息] | 单击[从地址列表中选择]，从列表中选择一个目的地IP地址传真。单击[检查地址]查看已注册的地址簿。 如果您希望手动输入目的地IP地址传真，选择[直接输入]并输入IP地址传真。 [目的地类型]：选择指定目的地地址的格式(默认值为[IP地址])。 [地址]：输入目的地地址。 如果为[目的地类型]选择了[IP地址]，输入目的地IP地址。 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" 如果为[目的地类型]选择了[主机名称]，输入目的地主机名。 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 如果为[目的地类型]选择了[电子邮件地址]，输入目的地E-Mail地址。如需通过E-Mail地址指定目的地，在"ipaddrfax@"之后输入接收人的IP地址。若要输入IP地址，请使用括号[ ]包裹。 输入IP地址(IPv4)的示例："ipaddrfax@[192.168.1.1]" 输入IP地址(IPv6)的示例："ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]" 无法在E-Mail地址“@”符号后输入主机名。 [端口号]：如有必要，请更改端口号(默认值为[25])。 [目的地机器类型]：选择目的地机器是否支持色彩模式(默认值为[黑色])。
[基本设置]/[应用程序设置] | 配置扫描选项设置。 有关详细资料，请参见配置扫描/传真发送选项设置。
[参照许可设置] | 如有必要，限制访问此目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。