主屏幕 > 高级功能 > 安装高级选购件(i-Option) > 启用高级选购件

## 启用高级选购件

### 许可证注册

若要启用高级选购件，应在许可证管理服务器(LMS)中注册所用高级选购件的许可证信息，同时在本机上注册LMS发放的许可证代码。

按照下述方法注册许可证信息。请根据您机器环境选择适当的方法。

方法 | 说明
--- | ---
通过Internet自动注册许可证 | 可让您将本机连接到Internet上的LMS并从在本机上注册许可证的步骤执行到在本机上启用功能的步骤。 本机必须连接到Internet。
手动注册许可证 | 当机器无法直接连接到Internet上的LMS时，可让您访问LMS的网络站点并在本机上注册目标许可证。 手动输入将本机连接到许可证管理服务器所需的全部信息。
使用USB存储设备注册许可证 | 当机器无法直接连接到Internet上的LMS时，可让您访问LMS的网络站点并在本机上注册目标许可证。 所需注册信息通过USB存储设备传递，这可减少手动输入许可证注册所需信息需要的步骤数量。

若要注册许可证，在本机和LMS之间将传递下列信息。

代码 | 说明 | 生成的位置
--- | --- | ---
请求代码 | 用于标识本机。 根据请求代码生成功能代码和许可证代码。 | 本机
令牌代码 | 用于标识高级功能许可证购买合同。 这在启用目标功能时需要。 | LMS
功能代码 | 用于识别各功能。 | LMS
许可证代码 | 用于启用各功能。 | LMS

### 通过Internet自动注册许可证

可让您将本机连接到Internet上的LMS并从在本机上注册许可证的步骤执行到在本机上启用功能的步骤。

确认本机可连接到Internet。
若要通过Internet注册许可证，请通过远程诊断代理服务器将本机连接到LMS。有关远程诊断用代理服务器的配置的详细资料，请参见注册用于远程诊断的代理服务器。
1
购买高级选购件。

- 注册许可证时需要使用高级选购件中包含的令牌证书。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[维修]-[许可证设置]-[安装许可证]-[使用权限代码安装许可证]，然后输入令牌号。

- 令牌代码显示在令牌证书中。

3
单击[确定]。
4
选中您输入的令牌代码，然后单击[确定]。

本机将与LMS建立通讯，并启动令牌代码管理的功能。许可证注册和功能启用步骤正常结束时，本机将自动重新启动。

### 手动注册许可证

当机器无法直接连接到Internet上的LMS时，可让您访问LMS的网络站点并在本机上注册目标许可证。

注册许可证后可获取许可证代码。在本机上注册许可证代码，即可启用功能。

1
购买高级选购件。

- 注册许可证时需要使用高级选购件中包含的令牌证书。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[维修]-[许可证设置]-[获取请求代码]，然后单击[确定]。

- 画面上将显示本机的序列号和请求代码。您可以根据需要打印画面上显示的序列号和请求代码。

3
通过连接Internet的计算机打开网络浏览器，将本机连接到LMS网络站点。

- 网站地址：https://licensemanage.com/index.aspx

4
输入序列号和请求代码，然后继续下一步骤。

- 序列号：本机的序列号。显示此号码的画面与获取请求代码时显示的画面相同。

- 请求代码：用于标识本机。此代码在发放后显示在画面上。

5
输入令牌代码，选择要购买产品的名称，然后继续下一步骤。

- 令牌代码：用于标识高级功能许可证购买合同。令牌代码显示在令牌证书中。

6
检查注册的内容，并发放许可证代码。
7
写下发放的许可证代码和功能代码，或者打印网页。
8
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[维修]-[许可证设置]-[安装许可证]-[使用功能代码和许可证代码安装许可证]，然后在本机中注册LMS网站发放的功能代码和许可证代码。
9
单击[确定]。
10
检查您输入的功能和许可证代码，然后单击[确定]。

此功能正常启用后，本机自动重启。

### 使用USB存储设备注册许可证

当机器无法直接连接到Internet上的LMS时，可让您访问LMS的网络站点并在本机上注册目标许可证。

注册许可证后，您可以在USB闪存中存储启用功能所需的文件。通过将USB闪存连接到本机并将文件导入到本机来启用功能。

1
购买高级选购件。

- 注册许可证时需要使用高级选购件中包含的令牌证书。

2
通过连接Internet的计算机打开网络浏览器，将本机连接到LMS网络站点。

- 网站地址：https://licensemanage.com/index.aspx

3
在LMS的网络站点上注册本机的以下信息。

- 序列号：本机的序列号。

- 请求代码：用于标识本机。

- 令牌代码：用于标识高级功能许可证购买合同。令牌代码显示在令牌证书中。

4
检查注册的内容，并在USB闪存中存储启用功能所需的文件。
5
将包含启用此功能所需文件的USB闪存连接到本机。
6
在本机的屏幕上，显示[机器设置]-[管理员]-[维修]-[许可证设置]-[来自U盘的安装许可证]。
7
触摸[确定]。

此功能正常启用后，本机自动重启。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。