主屏幕 > 网页管理工具 > 配置网络传真环境 > 配置IP地址传真环境

## 配置IP地址传真环境

### 设置流程

IP地址传真功能是可在受限网络内，如企业网，发送和接收传真的功能。除IP地址外，您还可以使用主机名和E-mail地址指定目的地。

SMTP协议用于发送和接收IP地址传真。使用本机的邮件服务器(SMTP)功能建立通信，因此指定用于通信的目的地IP不需要服务器。

使用IP地址传真功能时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置使用IP地址传真功能收发传真的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 指定用于黑白传输的默认压缩类型

- 配置用于彩色传输的默认压缩类型设置

提示

- 若要使用IP地址传真功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。
- 若要使用IP地址传真功能，请让维修人员配置设置。有关详细资料，请与维修人员联系。

### 配置使用IP地址传真功能收发传真的基本设置

配置使用IP地址传真功能的设置。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[网络传真设置]-[网络传真功能设置]，然后将[IP地址传真功能设置。]设置为开启(默认值为关闭)。
2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[网络传真设置]-[SMTP 发送设置]，然后配置SMTP TX设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[SMTP 发送设置]设置(在此步骤后叙述)。

3
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[网络传真设置]-[SMTP 接收设置]，然后配置SMTP RX设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[SMTP 接收设置]设置(在此步骤后叙述)。

4
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[传真设置]-[页眉信息]，然后配置发送者信息。

- 有关设置的详细资料，请参见[页眉信息]设置(在此步骤后叙述)。

5
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[传真设置]-[网络传真设置]-[IP地址传真操作设置]，然后配置IP地址传真功能。

- 有关设置的详细资料，请参见[IP地址传真操作设置]设置(在此步骤后叙述)。

[SMTP 发送设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(SMTP)的端口号(默认值为[25])。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(SMTP)之间的通信(默认值为[60]秒)。

[SMTP 接收设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[SMTP 接收] | 使用SMTP接收功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[端口号] | 如有必要，更改邮件服务器(SMTP)的端口号(默认值为[25])。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与邮件服务器(SMTP)之间的通信(默认值为[300]秒)。

[页眉信息]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[默认] | 选择用于发件人名称的默认设置。 发送传真时将自动添加默认指定的发件人名称。
[发送者信息] | 显示已注册的发件人名称。
[编辑] | 您最多可以注册20个发件人名称。 使用此选项，根据目的地使用不同的发件人名称。 [编号]：显示注册号码。 [发送者信息]：输入发送者名称(最多可使用30个单字节字符或15个双字节字符)。
[删除] | 删除注册的发件人名称。

[IP地址传真操作设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[操作模式] | 根据您的环境选择一种IP地址传真操作模式(默认值为[模式1])。 [模式1]：该模式可以让支持IP地址传真通信的本公司机型之间，以及兼容Direct SMTP标准的机型之间进行通信。然而，由于采用我们公司开发的独特方法发送彩色传真，只有我们公司的机型能够接收这种彩色传真。 [模式2]：该模式可以让支持IP地址传真通信的本公司机型之间，以及兼容Direct SMTP标准的机型之间进行通信。采用兼容直接SMTP标准(Profile-C格式)的方法发送彩色传真。
[发送彩色文档] | 选择当选择[模式2]作为[操作模式]时是否接收彩色传真发送(默认值为[允许])。 如需向不支持直接SMTP标准的彩色接收的机器发送传真，选择[限制]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。