主屏幕 > 网页管理工具 > 配置扫描发送环境 > 配置WSD扫描环境

## 配置WSD扫描环境

### 设置流程

WSD (设备用Web服务)是在网络上搜索WSD兼容设备的一种功能。

WSD扫描可让您从计算机执行扫描并且在无需配置烦人的环境设置的情况下导入原稿数据。该选项仅兼容Windows计算机。

本机与计算机之间的通信采用HTTP。使用SSL加密本机与计算机之间的通信；您可以更安全地发送文件。

使用WSD扫描时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于WSD扫描的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用代理服务器

- 使用SSL通信

4
配置您的计算机

- 计算机设置

### 配置用于WSD扫描的基本设置

配置设置以使用WSD扫描功能。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[DPWS设置]-[DPWS通用设置]，然后配置DPWS设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[DPWS通用设置]设置(在此步骤后叙述)。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[DPWS设置]-[扫描器设置]，然后配置扫描仪设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[扫描器设置]设置(在此步骤后叙述)。

[DPWS通用设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[Friendly Name] | 输入通过计算机采用Web服务搜索本机时显示的本机名称(最多可使用62个单字节字符)。
[发布服务] | 在以下任何一种环境下使用本机时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 在Windows计算机上NetBIOS被禁用的环境 构建只允许使用IPv6通信的环境 发布服务最多可以检测512个目的地(包含NetBIOS检测到的数量)。

[扫描器设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[扫描功能] | 使用WSD扫描功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[扫描器名称] | 输入采用本机作为WSD扫描仪时的名称(最多可使用63个单字节字符)。
[扫描器位置] | 如有必要，输入扫描仪位置(最多可使用63个单字节字符)。
[扫描器信息] | 如有必要，输入扫描仪信息(最多可使用63个单字节字符)。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与计算机之间的通信(默认值为[120]秒)。

### 使用代理服务器

配置在采用WS-Discovery定义的发现代理限制多播通信的环境下建立通信的设置。如果您的环境需要发现代理服务器，配置此设置。

一般情况下，计算机必须在本机可使用多播通信的地点联网。然而，如果在本机可使用单播通信的地点安装发现代理服务器，即使在限制多播通信的环境下本机也可以启用通信。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[DPWS设置]-[高级DPWS设置]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[高级DPWS设置]。

### 使用SSL通信

配置将本机和计算机之间使用SSL的通信加密的设置。

如需加密本机与计算机之间的SSL通信，您必须设置他们之间的双向SSL通信。在开始此流程前，确定以下事项。

- 必须在DNS服务器执行名称解析。

- 如果本机的证书并非由证书颁发机构(CA)签发，您必须在计算机的[受信任的根证书颁发机构]注册本机的证书。

- 预先在计算机中创建一个证书，然后将其与TCP/IP传输端口关联。(默认端口号：5358)

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[DPWS设置]-[DPWS通用设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[SSL设置] | 使用SSL通信时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[证书验证等级设置] | 如需在SSL通信中验证证书，请选择需要验证的项目。 [有效期]：确认证书是否处于有效期内(默认值为开启)。 [键使用方法]：确认证书的使用是否符合证书发行机构的目标用途(默认值为关闭)。 [链式]：确认证书链(证书路径)是否存在问题(默认值为关闭)。系统参照本机管理的外部证书验证证书链。 [过期确认]：确认证书是否过期(默认值为关闭)。按照先OCSP (联机证书状态协议)服务，再CRL (证书吊销列表)的顺序执行过期确认。

提示

- 在Windows 10/11中，无法用SSL加密使用Web服务的通信。

参考

- 验证通讯对方的证书

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。