主屏幕 > 故障排除 > 复印问题 > 典型信息和排除方法

## 典型信息和排除方法

信息 | 原因 | 排除方法
--- | --- | ---
[稿台上留有原稿.] | 原稿已被留在稿台上。 | 从稿台上取下原稿。
[无法获得匹配尺寸的纸张.选择纸张尺寸.] | 纸盒中没有装入适当尺寸的纸张。 | 选择不同尺寸的纸张，或装入适当尺寸的纸张。
[在手送纸盒中加载纸张.] | 手送托盘中没有装入适当尺寸的纸张。 | 将适当尺寸的纸张装入手送托盘。
[无法检测原稿尺寸.选择纸张尺寸.] | 原稿未正确装入。 | 正确放置原稿。
原稿为无法检测的自定义尺寸或小尺寸。 可能无法正确检测深色(黑色)原稿。 | 选择纸张尺寸，然后开始复印。
[图像与选定纸张不匹配.更改原稿方向.] | 如果使用原稿的当前方向，图像将被裁切。 | 将原稿旋转90度将其正确装入。
[请按照箭头指示取出出纸盘中的纸张. 请按[进行中]键继续作业. 请按[删除]键删除作业.] | 由于标有的纸盒已达其容量限制，因此复印失败。 | 从标有的纸盒中取出所有纸张。
[输入用户名和密码,然后触摸[登录] 或按[访问] 键.] | 启用了用户认证。必须输入用户名和正确的密码才能进行复印。 | 输入用户名和正确的密码。
[输入账户名和密码,然后触摸 [登录] 或按[访问] 键.] | 账户跟踪设置已配置。必须输入账户名和正确的密码才能进行复印。 | 输入账户名和正确的密码。
[账户计数器达到其上限.] | 该账户具有打印页数的限制。 | 请与本机的管理员联系。
[ ->指示部分打开. 确保其正确关闭.] | 由于本机的门或盖板打开或者选购设备未牢固的关闭，复印失败。 | 请务必牢固地关闭本机上标有的门或盖板，以及选购设备的门或盖板。
[安装碳粉盒.] | 碳粉盒的安装有误。 | 重新安装每个耗材和可更换部件。或者请与维修人员联系。
[补充纸张.] | 所示的纸盒缺纸。 | 为指示的纸盒添加纸张。
[碳粉量低. 在指示时更换.] | 碳粉即将用完。 | 根据维护协议，请准备备用的碳粉盒。
[需要更换碳粉盒.] | 碳粉即将用完。 | 根据维护协议，更换指示的碳粉盒。
[碳粉耗尽. 根据指示更换碳粉盒.] | 碳粉用尽。 | 根据维护协议，更换指示的碳粉盒。
[装订针无。请更换装订盒或取消装订。] | 装订针已用完。 | 更换订书钉盒。
[检测出卡纸.按下开始指示键后,根据出现的指示图或动画取出纸张.] | 由于卡纸无法进行复印。 | 按照向导(指示)的说明取出卡纸。
[打孔废料盒已满.清空打孔废料盒.] | 打孔纸屑废盒已满。 | 清空打孔纸屑盒中存储的打孔纸屑。
打孔纸屑盒未装入。 | 装入打孔纸屑盒。
[重置以下原稿数量.] XX | 清除卡纸后，需要放回从ADF中送出的原稿页。 | 将所示的原稿页数重新装回ADF。
[发生内部错误. 打开并关闭下前门. 若再次出现故障代码,请联系您的维修服务代表.] | 机器发生故障，无法进行复印。 | 请根据屏幕上显示的信息采取适当的措施。 如果无法解决或解除该问题，请通知维修人员屏幕上显示的故障代码。
[发生内部错误. 关闭再打开电源. 如果故障代码再次出现, 请联系您的维修代表.]
[发生内部错误. 请联系您的维修代表.] | 机器发生故障，无法进行复印。 | 将屏幕上显示的故障代码告知维修人员。
[使用干布清洁位于稿台玻璃左侧远端的的狭长扫描玻璃.如果您在当前情况下继续使用设备,打印件上可能会出现细线.] | 狭长扫描玻璃变脏。 | 用干燥的软布擦拭狭长扫描玻璃。
[由于失败的访问尝试, 输入的认证信息无效. 请联系您的管理员.] | 由于认证尝试超过了指定的次数，认证信息无效。 | 请与本机的管理员联系。
[作业日志已达到上限. 请联系系统管理员.] | 作业日志的写入区域已到达最大允许上限。 | 通过Web Connection获取作业日志。
[无法使用动画指示.联系您的维修代表.] | 未安装动画导航数据。 | 有关安装动画导航数据的详细资料，请与维修人员联系。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。