主屏幕 > 网络传真 > 发送和接收IP传真(SIP) > 如何发送IP传真(SIP) > 指定目的地

## 指定目的地

### 直接输入目的地

直接输入目的地信息。

1
触摸[+]。
2
输入目的地信息。

- 有关详细资料，请参见[直接输入 - IP Fax]设置(在此步骤后叙述)。

3
触摸[OK]。

[直接输入 - IP Fax]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[地址] | 输入目的地地址。 如果为[地址类型]选择了[IP地址 (主机名)]，输入目的地IP地址或主机名。 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16" 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 如果为[地址类型]选择了[SIP-URI (SIP用户名)输入]，输入目的地SIP-URI。 输入示例："sip:abc@example.com" 仅输入SIP用户名时，本机的SIP域名将作为目的地域名使用。
[地址类型] | 选择指定目的地的格式(默认值为[IP地址 (主机名)])。 [IP地址 (主机名)]：直接呼叫目的地时选择该选项。 [SIP-URI (SIP用户名)输入]：通过SIP服务器呼叫目的地时选择该选项。
[端口号] | 在[地址类型]中选择[IP地址 (主机名)]时，请根据需要更改端口号(默认值为[5060])。
[连接模式] | 选择传输协议(默认值为[UDP])。

### 使用地址簿

选择目的地选项()会显示本机注册的目的地列表。使用索引切换显示，然后指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用地址簿。

提示

- 在基本风格中，无法同时指定并发送到用于不同功能的地址，如E-mail和传真。

### 搜索注册的目的地

触摸搜索选项()会显示目的地搜索画面。如果注册了大量目的地，系统会搜索目的地的注册名称或地址的字符，以找到目标目的地。有关详细资料，请参见搜索注册的目的地。

### 使用作业历史

触摸历史选项()会显示发送日志列表。从之前的五个作业历史中指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用作业历史。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。