主屏幕 > 高级功能 > 将本机连接到多个网络(VLAN) > 使用此功能需要做的准备(针对管理员) > 多网络连接设置

## 多网络连接设置

### 启用多网络连接

可以通过将VLAN设置为本机的有线网络接口，将本机连接到多个网络。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[VLAN设置]，然后配置设置连接到多个网络。有关详细资料，请参见[VLAN设置]。

### 配置每个网络的管理员设置

若要将本机连接到多个网络，必须针对每个网络配置本机的网络设置和认证设置。

请按照以下步骤指定目标网络。

1
从连接到网络1的计算机访问Web Connection，然后登陆处于管理员模式的本机。
2
单击网络1图标，然后选择目标网络。
提示

- 不能从连接到网络2的计算机访问Web Connection。
- 若要在控制面板上指定目标网络，请在[机器设置]-[管理员]中选择网络1或网络2。

### 设置网络选择屏幕

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[系统设置]-[网络选择设置]，然后设置用户登录时的网络选择屏幕。有关详细资料，请参见[网络选择设置]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。