主屏幕 > 传真 > 如何发送传真 > 传输选项设置 > 图像和浓度设置

## 图像和浓度设置

### 指定扫描原稿的分辨率([分辨率])

选择用于扫描原稿的分辨率。

设置 | 说明
--- | ---
[标准] | 扫描不需要精细级别图像质量的原稿，或者想快速发送大量原稿时，可选择此选项。
[精细] | 选择此选项可扫描标准原稿。
[超精细] | 选择此选项以扫描包含较小字符或绘图的原稿。
[极精细] | 选择此选项以扫描需要精细级别图像质量的原稿。

### 选择适合原稿内容的图像质量等级([原稿类型])

选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量进行扫描。

设置 | 说明
--- | ---
[文本] | 以最佳的图像质量扫描主要包含文字的原稿。 此功能锐化了每个字符的边缘，使图像易于辨识。
[文本 / 照片] | 以最佳图像质量水平扫描主要包含文本和照片的原稿。 此功能使每个字符的边缘更加清晰，可得到较平滑的照片。
[照片] | 以最佳图像质量水平扫描仅包含照片的原稿。
[点矩阵原稿] | 将主要包含小或浅字符等文本的原稿以最佳图像质量等级扫描。 此功能使用高像素浓度重现文字，可扫描出易于辨识的文字。

### 调整扫描原稿的浓度([浓度])

调整扫描原稿的浓度(明暗)。

### 调整要扫描的原稿的背景浓度([背景去除])

可以调整彩色背景原稿(新闻纸、再生纸等)或可以扫描到背面文字或图像的较薄原稿的背景区域浓度。

设置 | 说明
--- | ---
[透印去除] | 调整背景颜色的浓度可防止打印双面原稿时由于原稿太薄而导致其背面的内容被扫描而产生渗色的情况发生。选择[自动]可自动确定背景颜色的浓度，并以最佳背景浓度级别扫描原稿。
[变色调整] | 调整背景颜色的浓度以扫描像地图等带有彩色背景的原稿。选择[自动]可自动确定背景颜色的浓度，并以最佳背景浓度级别扫描原稿。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。