主屏幕 > 传真 > 在经典风格中使用传真功能 > 传真传输的基本操作 > 检查收件人方的状态后发送(手动发送)

## 检查收件人方的状态后发送(手动发送)

### 手动发送

手动发送功能通过与收件人通信或检查信号声，让发送者检查收件人的状态，从而确认收件人已准备接收传真。

使用此功能以确保在接收机器准备好接收传真时向其发送传真。

提示

- 如果启用了确认地址(TX)功能，则手动发送不可用。

### 手动传真

与TEL端口连接的电话正忙时，会显示一条信息，提示您挂断电话。在这种情况下，挂断电话以停止使用，然后执行发送操作。
从电话发送时，请与维修人员联系。
使用电话时，选择[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]，然后将[使用外部电话线路时禁止使用传真。]设置为关闭。
1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
根据需要配置传真发送的选项设置。

- 有关选项设置的详细资料，请参见传输选项设置。

4
触摸摘机按钮。

- 如果正在使用电话，请接听话筒。

5
确认已选择[发送]并指定传真号码。
6
听到信号声时，使用开始键开始发送。

显示确认屏幕。

7
触摸[/]；传输开始。

- 如果正在使用电话，请重新放好话筒。

### 发送前检查PBX状态

事先需要连接至PBX的设置。选择[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]配置设置。
1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
根据需要配置传真发送的选项设置。

- 有关选项设置的详细资料，请参见传输选项设置。

4
触摸摘机按钮。

- 确认您听到PBX拨号音(通常250 ms开启或250 ms关闭间歇音)。然后，输入外线切换号码("0"等)并确认拨号音是否变为第1拨号音(连续音)。

- 如果正在使用电话，请接听话筒。

5
确认已选择[发送]并指定传真号码。
6
听到信号声时，使用开始键开始发送。

显示确认屏幕。

7
触摸[/]；传输开始。

- 如果正在使用电话，请重新放好话筒。

### 发送前检查TA

1
装入原稿。
2
显示经典风格传真屏幕。
3
根据需要配置传真发送的选项设置。

- 有关选项设置的详细资料，请参见传输选项设置。

4
触摸摘机按钮。

- 确认可以听到拨号音。关闭/打开供应商所提供的设备电源，然后确认情况是否发生变化。如果正在使用PBX (专用分组交换机)，请咨询设备管理员。

- 如果正在使用电话，请接听话筒。

5
确认已选择[发送]并指定传真号码。
6
听到信号声时，使用开始键开始发送。

显示确认屏幕。

7
触摸[/]；传输开始。

- 如果正在使用电话，请重新放好话筒。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。