主屏幕 > 传真 > 如何发送传真 > 传输选项设置 > 传真特定设置

## 传真特定设置

### 重命名发送者之后发送([发送者设置])

正常情况下，会添加默认发送者名称。但是，可以根据需要使用不同的发送者名称。

如果想要使用与默认名称不同的发件人名称，请选择想要更改的发件人名称，然后触摸[OK]。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[页眉/页脚位置]

### 设置传真线路类型([选择线路])

指定如何根据线路状况发送传真。

设置 | 说明
--- | ---
[海外TX] | 此模式用于将传真发送到通信条件较差的地区。传真发送速度较慢。
[ECM V34] | ECM是ITU-T (国际电联电信标准组织)定义的错误修正模式。配备ECM功能的传真机可彼此通讯，并确认发送的数据没有错误。这将避免电话线噪音导致的图像模糊。将发送的ECM设置为关闭后，可减少通信时间。但是，取决于指定的通信时间值，可能会发生图像错误或通信错误，因此应将数值更改为适合状况。 V.34是一种用于超级G3传真通讯的通讯模式。远程机器或本机通过PBX连接到电话线时，您可能无法建立Super G3模式的通讯，具体取决于电话线情况。在这种情况下，建议您关闭V.34模式发送数据。
[选择线路] | 如果使用多条线路，选择用于发送传真的线路。正常使用时，请使用[线路1]。如果选择了[无]，不处于忙线状态的线路会用于发送。

### 一次发送一个扫描页面([快速记忆TX])

扫描一页时，传真发送开始。一般情况下，发送会在扫描完所有页并保存在内存(内存TX)后开始。使用快速内存TX后，可以传真许多页而不造成内存溢出。

如果想在发送者信息的页数栏中显示总页数，将[页数]设置为开启，并在[原稿计数]中输入原稿的总页数。通过该信息，目的地可以看到要接收的剩余页数。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。