主屏幕 > 故障排除 > 传真问题 > 如何为传真接收故障采取适当操作

## 如何为传真接收故障采取适当操作

问题说明 | 检查点 | 排除方法
--- | --- | ---
无法接收传真。 | 是否已打开电源？ | 检查本机的主电源开关。 如果使用集线器，也请检查集线器的电源。
是否已将机器置于ErP自动电源关闭模式？ | 如果已将机器置于ErP自动电源关闭模式，其将无法接收任何作业。按电源键以解除ErP自动电源关闭模式。
是否将[接收模式]设置为手动接收？ | 选择[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[线路参数设置]，然后将[接收模式]更改为[自动接收]。
模块电缆是否已正确连接？ | 模块电缆是否已连接？ 检查模块电缆连接，如果其未连接，请将其牢固地插入。
是否启用了[关闭本地接收]？ | 如果在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[关闭本地接收]中启用了[关闭本地接收]，机器将接收从指定收件人发送的传真。有关详细资料，请与管理员联系。
设置了机密或中继用户Box时无法接收传真。 | 是否从发件人端以F编码发送了错误的SUB地址？ | 如果接收了错误的SUB地址，可能会发生通信错误，导致接收失败。检查发件人端是否设置了SUB地址。
不进行打印。 | 是否启用了PC-传真接收？ | 确认在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]中指定的目的地用户Box。
是否启用了TSI发布？ | 确认在[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]中指定的分布目的地。
是否启用了强制记忆RX？ | 如果启用了强制记忆RX，从[记忆RX]用户Box打印传真。 如果使用基本风格，有关详细资料，请参见打印用户Box中的传真。 如果使用经典风格，有关详细资料，请参见打印用户Box中的传真。
是否设置了转发TX？ | 选择[机器设置]-[管理员]-[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]，然后取消转发TX设置。
机器中是否有纸？ | 补充纸张。
机器中是否有卡纸？ | 排除卡住的纸张。
机器的碳粉是否用尽？ | 如果碳粉用尽则无法接收传真。更换碳粉盒。 有关如何更换碳粉盒的详细资料，请参见更换碳粉盒。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。