主屏幕 > 前言 > 装入纸张 > 将纸张装入手送托盘

## 将纸张装入手送托盘

### 如何将纸张装入手送托盘

选择纸盒之外的纸张尺寸或者在信封或胶片上进行打印时，请使用手送托盘。

请勿将以下纸张装入手送托盘。否则可能会导致卡纸或者损坏机器。
折叠的、破损的或褶皱的纸张，或者不同尺寸的纸叠
备注

- 若要使用手送托盘，装入纸张并指定纸张类型。

1
将手送托盘打开。

- 装入大尺寸纸张时，拉出纸盒扩展器。

备注

- 注意不要用手触摸拾纸辊的表面。

2
将纸张打印面朝下装入纸盒。

- 将纸张插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

- 有关可用纸张尺寸的详细资料，请参见纸张。

备注

- 装入纸张时，纸堆的顶部不得超过标记。
- 如果纸张弯曲，装入前将纸弄平。

3
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。

更改纸张类型或者更改为自定义尺寸纸张时，请继续第4步在本机上更改设置。
如果添加纸张时不想更改纸张类型或者更改为自定义尺寸纸张，可以使用当前设置而无需进行任何更改。

4
如有必要，请更改纸张设置屏幕上纸盒的纸张设置。

- 自动检测纸张类型。使用该功能需要自动纸张类型检知器(标配安装)。有关自动纸张类型检知器的详细资料，请参见自动纸张类型检知器。

- 若要禁用自动纸张类型检测，请选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]，然后将[纸张类型自动检测设置]或[自动信封检测设置]设置为关闭。

- 不使用自动纸张类型检测时，手动指定纸张类型。有关详细资料，请参见更改纸张类型。

- 装入自定义尺寸的纸张时，更改纸张类型设置。有关详细资料，请参见指定自定义尺寸。

### 装入明信片

最多可以向纸盒装入20张明信片。以下示例说明如何装入100 mm e 148 mm (4 e 6、A6卡片)规格的明信片。

1
将明信片装入手送托盘时，请注意以下要点。

- 装入卷曲的明信片时，请事先如图所示将明信片解开卷曲。

2
将进行打印的一面朝下放置，按w方向装入明信片，如图所示。

- 将明信片插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

3
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
4
使用手送托盘时，请注意以下要点。

- 请勿将多余的明信片放入手送托盘。这么做会导致尺寸检测错误。

5
在纸张设置屏幕上更改纸盒设置。

- 从[纸张尺寸]的[信封 / 明信片]选择明信片尺寸。有关详细资料，请参见更改纸张尺寸。

- 如果在[纸张尺寸]中选择了明信片尺寸，[纸张类型]会自动设置为[厚纸3]。

- 当本机上显示复印模式的画面时，请参见更改纸盒纸张设置。

### 装入胶片

胶片是透明的胶片，用于在屏幕上投影放大的图像。

最多可向纸盒装入20张胶片。

1
将进行打印的一面朝下放置，按v方向装入胶片，如图所示。

- 将胶片插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

2
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
3
如有必要，请更改纸张设置屏幕上纸盒的纸张设置。

- 自动检测纸张类型。使用该功能需要自动纸张类型检知器(标配安装)。有关自动纸张类型检知器的详细资料，请参见自动纸张类型检知器。

- 若要禁用自动纸张类型检测，请选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]，然后将[纸张类型自动检测设置]或[自动信封检测设置]设置为关闭。

- 不使用自动纸张类型检测时，手动指定纸张类型。有关详细资料，请参见更改纸张类型。

- 当本机上显示复印模式的画面时，请参见更改纸盒纸张设置。

- 胶片只能进行黑白打印。当选择的颜色功能为黑白打印和[透明胶片]以外的颜色功能时，查看显示的信息，并触摸[OK]。

### 装入信封

最多可以向纸盒装入10个信封。

长信封的图像

西式信封的图像

1
将信封装入手送托盘时，请注意以下要点。

- 请勿使用在纸张封口盖或被封口盖覆盖的部分上有胶水或隔离纸的信封。否则，可能会损坏机器或者发生故障。

- 装入信封时，要排空里面的空气，沿信封盖折线压紧。否则，可能导致信封褶皱或卡纸。

2
将信封盖一面朝上放置，然后装入信封，如图所示。

- 将信封插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

- 信封盖一面不能进行打印。

3
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
4
使用手送托盘时，请注意以下要点。

- 请勿将多余的信封放入手送托盘。这么做会导致尺寸检测错误。

5
如有必要，请更改纸张设置屏幕上纸盒的纸张设置。

- 可以使用各种尺寸的信封。为所装入的信封指定正确纸张大小。有关详细资料，请参见更改纸张尺寸。

- 自动检测纸张类型。使用该功能需要自动纸张类型检知器(标配安装)。有关自动纸张类型检知器的详细资料，请参见自动纸张类型检知器。

- 若要禁用自动纸张类型检测，请选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]，然后将[纸张类型自动检测设置]或[自动信封检测设置]设置为关闭。

- 当本机上显示复印模式的画面时，请参见更改纸盒纸张设置。

备注

- 装入信封时如果封口盖打开，请另外选择符合的标准尺寸。不必测量封口盖打开时的信封尺寸以作为自定义尺寸信封设置尺寸。

### 装入标签纸

标签纸包含打印面(打印侧)、粘贴层和纸板(模板)。剥下纸板，然后就可以将标签粘在其它物体上。最多可以向纸盒装入20张标签纸。

1
将进行打印的一面朝下放置，按w方向装入标签纸，如图所示。

- 将标签纸插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

2
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
3
如有必要，请更改纸张设置屏幕上纸盒的纸张设置。

- 自动检测纸张类型。使用该功能需要自动纸张类型检知器(标配安装)。有关自动纸张类型检知器的详细资料，请参见自动纸张类型检知器。

- 若要禁用自动纸张类型检测，请选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]，然后将[纸张类型自动检测设置]或[自动信封检测设置]设置为关闭。

- 不使用自动纸张类型检测时，手动指定纸张类型。有关详细资料，请参见更改纸张类型。

- 当本机上显示复印模式的画面时，请参见更改纸盒纸张设置。

### 装入索引纸

最多可以向纸盒装入20张索引纸。

1
将进行打印的一面朝下放置，并将标签一面与本机的对立面对齐。

- 将索引纸插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

2
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
3
在纸张设置屏幕上更改纸盒设置。

- 选择[纸张类型]中的[索引纸]。有关详细资料，请参见更改纸张类型。

- 当本机上显示复印模式的画面时，请参见更改纸盒纸张设置。

### 装入横幅纸

本机可以在最长为1200 mm (47-1/4 inches)的纸张上打印计算机中存储的数据。最多可以向手送托盘装入10张横幅纸。

1
将横幅纸张装入导板装入手送托盘。
2
设置横幅纸张装入导板的导板。
3
将纸张打印面朝下装入纸盒。

- 将纸张插入纸盒，直到其边缘紧贴背面。

4
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
5
在本机的屏幕上，触摸[完成]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。