主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 无伺服拉式打印 > 无伺服拉式打印概述

## 无伺服拉式打印概述

无伺服拉式打印是一种通过无伺服拉式打印群组(由多台MFP组成)中的任意MFP执行来自计算机和MFP中存储的打印作业的功能。

该功能可在多个无伺服拉式打印群组之间提供关联，从而让您打印本机未加入的另一无伺服拉式打印群组的MFP中所存储的作业。

安装无伺服拉式打印功能有以下好处。

- 减小剩余打印作业的大小，从而降低打印成本并增加安全性。

- 不需要使用打印服务器，从而减少了设备成本和管理员的负担。

- 可以从其他MFP执行目标MFP中存储的打印作业，从而提高了工作效率。

根据需要，将以下角色之一分配给组成无伺服拉式打印群组的每台MFP。

角色 | 说明
--- | ---
拓扑机器 | 用于互相关联多个无伺服拉式打印群组。 拓扑机器会将本机加入的无伺服拉式打印群组的信息发送到另一无伺服拉式打印群组，并在无伺服拉式打印群组之间共享信息的同时从另一无伺服拉式打印群组接收信息。 一个无伺服拉式打印群组必须分配给一个拓扑机器。 一个无伺服拉式打印群组最多可注册10个MFP，通过拓扑机器最多可关联10个群组。 通过拓扑机器在无伺服拉式打印群组之间完成信息共享需要大约20秒。 无伺服拉式打印群组中的存储或客户端机器连续保持关闭150个小时后，会自动从拓扑机器所控制的无伺服拉式打印群组配置列表中删除。
存储机器 | 用于保存用户执行的打印作业，并在收到客户端机器的请求时处理保存的打印作业。 每个用户可以在一台存储机器上最多存储100个文档作为打印作业。总的来说，存储容量为5 GB，最多可以在一台存储机器上存储10,000个文档。 最多可为所有无伺服拉式打印群组总计注册30台存储机器。
客户端机器 | 用于为存储机器中保存的打印作业执行操作(显示、打印或删除文件列表)。

提示

- 若要使用此功能，需要选购件。有关所需选购件的详细资料，请参见[使用说明书 [关于本机]]中的"功能与所需选购件列表"。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。