主屏幕 > 辅助功能 > 放大面板显示进行操作(放大显示) > 使用扫描/传真功能 > 发送

## 发送

### 发送(基本操作流程)

本部分介绍使用放大显示功能时如何执行扫描/传真传输。

1
装入原稿。
2
触摸经典风格主菜单上的[扫描/传真]。
3
触摸侧菜单中的[放大显示]。
4
指定目的地。

- 有关如何指定目的地的详细资料，请参见指定目的地。

- 触摸[目的地设置]，可以看到所选目的地的列表。

5
必要时，触摸[扫描设置]配置扫描传输的选项设置。

- 有关选项设置的详细资料，请参见扫描/传真传输选项设置。

6
使用开始键开始发送。

- 使用停止键可以停止扫描原稿。显示当前停止作业的列表。若要停止传输，从列表中选择目标作业，然后删除。

### 调用程序后发送

程序功能可将常用选项设置的组合注册为调用键。对于传输，只需触摸放大显示主屏幕上的按钮即可调用程序。

必须事先在正常画面中对程序进行注册。
1
装入原稿。
2
触摸经典风格主菜单上的[扫描/传真]。
3
触摸侧菜单中的[放大显示]。
4
触摸此图标调用程序。
5
选择要调用的程序，然后触摸[OK]。
6
确认设置是否反映。
7
程序中没有注册目的地时请指定目的地。

- 有关如何指定目的地的详细资料，请参见指定目的地。

8
使用开始键开始发送。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。