主屏幕 > 网页管理工具 > 配置传真环境 > 指定有用的发送和接收功能 > 使用TSI路由功能

## 使用TSI路由功能

TSI (传输用户标识)是发送者的传真号码。TSI (传输用户标识)路由功能可自动将接入传真排列到预设的用户Box中或者根据发送者的传真号码将其重新定向到用户计算机或E-mail地址。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[TSI用户BOX 设置]，然后单击[确定]。
2
在[TSI用户BOX 设置]中，配置使用TSI路由功能的设置。

- 有关详细资料，请参见[TSI用户BOX 设置]。

3
单击[注册转发目的地]，然后单击[确定]。

显示[TSI用户Box列表]。

4
单击[TSI用户Box列表]列表中的[编辑]，然后设置转发目的地。

- 有关详细资料，请参见[TSI用户BOX 设置]。

提示

- 此功能不能与以下功能共同使用。
  转发TX、强制记忆RX、PC-传真RX
- 使用多条线路时，如果[收/发 设置]-[单独接收线路设置]设置为开启，可以为每条线路设置此功能。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。