主屏幕 > 前言 > 打开/关闭电源 > 使用电源键切换到节能模式

## 使用电源键切换到节能模式

### 电源键用作节能键时(出厂默认设置)

在出厂默认设置状态下操作本机时，按电源键可将本机切换到节能模式(低功耗或睡眠)或副电源关闭模式。根据按下电源键的时间，需要激活的节能模式的状态也会有所不同。

电源键 | 本机的状态 | 电源指示灯的状态 | 说明
--- | --- | --- | ---
短按 | 低功耗模式 (默认) | 闪烁(蓝光) | 关闭触摸屏的显示，降低功耗。 本机接收数据或用户操作触摸屏时，本机将返回到正常模式。
睡眠模式 | 闪烁(蓝光) | 提供比低功耗模式更高的节能效果。返回正常模式所需的时间比低功耗模式更长些。 本机接收数据或用户操作触摸屏时，本机将返回到正常模式。
按住 | 副电源关闭 | 亮灯(橙光) | 节能效果与睡眠模式相同。 当副电源关闭时，本机可以接收数据，但无法扫描或打印原稿。 如果在副电源关闭期间接收到数据，机器恢复到正常模式时则会打印。 若要让机器从副电源关闭状态恢复到正常模式，请重新按下电源键。

相关设置（针对管理员）

- [机器设置]-[管理员]-[维修]-[计时器设置]-[电源设置]

### 将电源键作为副电源关闭键使用时

选择[机器设置]-[管理员]-[维修]-[计时器设置]-[电源设置]，再将[电源键设置]设置为[副电源关闭]，可以按电源键将本机切换到副电源关闭模式或ErP自动电源关闭模式。根据按下电源键的时间，需要激活的节能模式的状态也会有所不同。

电源键 | 本机的状态 | 电源指示灯的状态 | 说明
--- | --- | --- | ---
短按 | 副电源关闭 | 亮灯(橙光) | 此功能可降低功耗，更有效地节约电能。 当副电源关闭时，本机可以接收数据，但无法扫描或打印原稿。 如果在副电源关闭期间接收到数据，机器恢复到正常模式时则会打印。 若要让机器从副电源关闭状态恢复到正常模式，请重新按下电源键。
按住 | ErP自动电源关闭 | 闪烁(橙光) | 此功能相对于关闭副电源模式更省电，接近于关闭主电源时的状态。 在ErP自动电源关闭模式，本机无法接收数据，也无法扫描或打印原稿。 若要让机器从ErP自动电源关闭状态恢复到正常模式，请重新按下电源键。

备注

- 请注意，如果在传真模式中选中ErP自动电源关闭模式，那么本机将无法接收传真。

提示

- 安装选购的图像打印控制器时，无法将电源键用作副电源关闭键。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。