主屏幕 > 网络传真 > 发送和接收Internet传真 > 如何发送Internet传真 > 指定目的地

## 指定目的地

### 直接输入目的地

直接输入目的地信息。

1
触摸[+]。
2
输入目的地信息。

- 有关详细资料，请参见[直接输入 - Internet传真]设置(在此步骤后叙述)。

3
触摸[OK]。

[直接输入 - Internet传真]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[地址] | 输入目的地E-mail地址(最多可使用320个单字节字符，不含空格)。
[RX模式(目的地)] | 指定收件人的Internet传真接收能力。 [压缩方式]：选择目的地机器可用的压缩类型。 [纸张尺寸]：选择目的地机器可用的纸张尺寸。 [传真分辨率]：选择目的地机器可用的分辨率。

### 使用地址簿

选择目的地选项()会显示本机注册的目的地列表。使用索引切换显示，然后指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用地址簿。

提示

- 在基本风格中，无法同时指定并发送到用于不同功能的地址，如E-mail和传真。

### 搜索注册的目的地

触摸搜索选项()会显示目的地搜索画面。如果注册了大量目的地，系统会搜索目的地的注册名称或地址的字符，以找到目标目的地。有关详细资料，请参见搜索注册的目的地。

### 从LDAP服务器中注册的目的地指定目标(LDAP搜索)

触摸搜索选项()会显示目的地搜索画面。如果用户管理使用Windows Server的LDAP服务器或活动目录，可以搜索服务器中注册的目的地信息并指定所需的目的地。有关详细资料，请参见从LDAP服务器中注册的目的地指定目标(LDAP搜索)。

### 使用作业历史

触摸历史选项()会显示发送日志列表。从之前的五个作业历史中指定目标目的地。有关详细资料，请参见使用作业历史。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。