主屏幕 > 传真 > 发送选项 > 取消ECM模式后发送传真([ECM])

## 取消ECM模式后发送传真([ECM])

### 关于ECM

ECM是ITU-T (国际电联电信标准组织)定义的错误修正模式。

如果传真机支持ECM，会在彼此通讯时检查传真数据错误。因电话线噪音导致的图像紊乱可以被抑制。

默认情况下，本机使用ECM用于发送。如果噪音级别高，通信可能会比不使用ECM校正的通信花费稍微长一点的时间。为了减少发送时间，可以将ECM关闭来发送传真。但是，取决于指定的通信时间值，可能会发生图像错误或通信错误，因此应将数值更改为适合状况。

提示

- 使用地址簿注册目的地时，除了注册传真号码外还可以指定是否以ECM模式发送传真。
- 如果ECM功能被取消，则以下功能无法一起使用。
  V.34、轮询TX、轮询TX (公告板)、轮询RX、轮询RX (公告板)

### 操作流程

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[传真]。
3
指定目的地。
4
触摸[选择线路]。
5
在[ECM V34]中将ECM设置为关闭，并触摸[OK]。
6
使用开始键开始发送。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。