主屏幕 > 网页管理工具 > 配置扫描发送环境 > 配置TWAIN扫描环境

## 配置TWAIN扫描环境

### 设置流程

使用TWAIN驱动程序可以实现从连接至网络的计算机控制本机，将本机当做扫描仪使用。

使用TWAIN扫描时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于TWAIN扫描的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 更改操作锁定时间

### 配置用于TWAIN扫描的基本设置

配置设置以使用TWAIN扫描功能。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SNMP 设置]，然后配置SNMP设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[SNMP 设置]设置(在此步骤后叙述)。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP 插座口设置]，然后配置TCP Socket设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[TCP 插座口设置]设置(在此步骤后叙述)。

[SNMP 设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[SNMP 设置] | 使用TWAIN扫描功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。选择所使用SNMP版本的复选框。
[UDP 端口设定] | 如有必要，请更改UDP端口号(默认值为[161])。

[TCP 插座口设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[TCP 插座口] | 使用TWAIN扫描功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[端口号] | 如有必要，更换TCP Socket端口号(默认值为[59158])。

### 更改操作锁定时间

运行TWAIN扫描时，会将控制面板操作锁定。如有必要，更改控制面板解锁前的时间段。

在Web Connection的用户模式下(或在本机的[机器设置]-[机器设置]中)选择[系统设置]-[网络 TWAIN]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[网络 TWAIN]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。