主屏幕 > 高级功能 > 在无线网络环境中使用本机 > 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

## 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

### 设置流程

如需将本机连接到无线网络环境中使用，请按照以下步骤配置设置。

1
设置网络接口配置
2
配置TCP/IP的基本设置
3
配置将本机用作无线LAN适配器或无线LAN接入点的设置。

- 本机用作无线LAN适配器

- 本机用作无线LAN接入点

### 设置网络接口配置

设置本机的网络接口配置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[网络I/F配置]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[网络I/F配置]。

### 配置TCP/IP的基本设置

当在[网络I/F配置]中选择[有线+无线 (副模式)]或[有线+无线 (主模式)]时，配置使用TCP/IP将本机连接到无线网络环境的所需设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[无线设置]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[TCP/IP 设置1]。

提示

- 对于无线网络地址，请指定专用IP地址或与有线网络地址不同的其它地址。如果指定了相同的网络地址组，将禁用从本机到有线网络的一条传输。

### 本机用作无线LAN适配器

如果在[网络I/F配置]中选择了[仅无线]或[有线+无线 (副模式)]，配置将本机用作无线LAN适配器的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[无线网络设置]-[无线LAN适配器]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[无线LAN适配器]。

### 本机用作无线LAN接入点

如果在[网络I/F配置]中选择了[有线+无线 (主模式)]，配置将本机用作无线LAN接入点的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[无线网络设置]-[主设备无线设置]，然后配置设置。有关详细资料，请参见[主设备无线设置]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。