主屏幕 > 网页管理工具 > 配置传真环境 > 指定有用的发送和接收功能 > 使用转发TX功能

## 使用转发TX功能

转发TX功能将接收的传真转发至预设的目的地。

可以将传真转发至个人E-Mail地址或保存在计算机的共享文件夹中。接收的传真可以转换为计算机可以处理的文件，这样可以节约打印成本。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[传真设置]-[功能设置]-[RX数据操作设置]-[转发TX 设置]，然后单击[确定]。
2
选择设置转发传真功能的传真功能(仅启用Internet传真、IP地址传真或IP传真(SIP)时)。

- 若要转发在本机上接收的传真或IP传真(SIP)，在[选择传真设置]中单击G3传真的[编辑]。

- 若要转发在本机上接收的Internet传真，在[选择传真设置]中单击Internet传真的[编辑]。

- 若要转发在本机上接收的IP地址传真，在[选择传真设置]中单击IP地址传真的[编辑]。

3
在[转发TX 设置]中，配置使用转发TX功能的设置。

- 有关详细资料，请参见[转发TX 设置]。

提示

- 如果转发目的地不是传真地址，那么所接收传真可被转换为指定的文件格式以转发到目的地。能够指定的文件类型有PDF、XPS和TIFF。
  若要指定其他文件类型，请让维修人员配置设置。有关详细资料，请与维修人员联系。
- 此功能不能与以下功能共同使用。
  PC-传真RX、TSI路由、记忆RX
- 使用多条线路时，如果[收/发 设置]-[单独接收线路设置]设置为开启，可以为每条线路设置此功能。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。