主屏幕 > 前言 > 连接到网络 > 指定IP地址

## 指定IP地址

指定IP地址将本机与网络连接。可同时使用兼容IPv4和IPv6的IP地址。请根据您的环境配置适当的设置。

选择[机器设置]-[管理员]-[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[TCP/IP] | 启用TCP/IP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[网络速度] | 根据您的环境选择网络速度(默认值为[自动 (10M/100M/1Gbps)])。

若要指定IPv4地址，在[IPv4]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IP地址设置方式] | 根据您的环境选择将IP地址指定到本机的方法(默认值为[自动设置])。 如需手动指定IP地址，选择[手动设置]。如需采用DHCP自动指定IP地址，选择[自动设置]，然后指定自动设置方法。
[IP地址] | 手动指定IP地址时输入分配到机器的固定IP地址。
[子网掩码] | 手动指定时，输入子网掩码。
[默认网关] | 手动指定时，输入默认网关。

若要指定IPv6地址，在[IPv6]中配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IPv6] | 使用IPv6时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[自动IPv6设置] | 自动指定IPv6全局地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 根据路由器通知的前缀长度和本机的MAC地址可以自动设置IPv6全局地址。
[DHCPv6设置] | 使用DHCPv6自动指定IPv6全局地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[连接-本地地址] | 显示链路本地地址。可从本机MAC地址自动指定链路本地地址。
[全球地址] | 手动指定时，输入IPv6全局地址。
[前缀长度] | 手动指定时，在1至128之间输入IPv6全局地址的前缀长度。
[网关地址] | 手动指定时，输入网关地址。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。