主屏幕 > 网页管理工具 > 注册各种信息 > 注册地址簿 > 注册传真地址

## 注册传真地址

可以使用Web Connection注册或编辑传真地址。尽管难以采用触摸屏输入字符，但如果采用计算机则可以轻松实现。

在Web Connection的用户模式下或管理员模式下选择[目的地注册]-[通讯簿]-[新注册]。在[依据功能检索]中，选择[传真目的地]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[目的地] | 输入目的地传真号码(最多可使用38个单字节字符,包括数字、符号#、*、-和字符T、P和E)。 [T]或[*]：在拨号线路模式下发出push信号时输入传真号码(当[拨号方式]设置为[10pps]或[20pps]时)。 [P]：想要在拨号之间插入等待时间时在此输入。 [-]：在此输入分隔拨打号码。这样不会影响拨打号码。 [E-]：在PBX环境下输入注册的外线号码。在[传真设置]-[功能设置]-[PBX CN 设置]中将[PBX CN 设置]设置为开启时，输入此数值。
[确认传真号] | 再次输入传真号码。 在[传真设置]-[功能设置]-[功能关闭/开启设置]中将[确认地址 (注册)]设置为开启时，将显示此选项。
[行设置] | 如果使用多条线路，选择用于发送传真的线路。 正常使用时，请使用[第一行]。如果选择了[正常]，不处于忙线状态的线路会用于发送。
[通讯设置] | 如有必要，请指定如何将传真发送到想要注册的目的地。您可以在发送传真前更改此处的设置。 [V34 关闭]：V.34是一种用于Super G3传真通讯的通讯模式。远程机器或本机通过PBX连接到电话线时，您可能无法建立Super G3模式的通讯，具体取决于电话线情况。在这种情况下，建议您关闭V.34模式发送数据。 [ECM 关闭]：ECM是ITU-T (国际电联电信标准组织)定义的错误修正模式。配备ECM功能的传真机可彼此通讯，并确认发送的数据没有错误。这将避免电话线噪音导致的图像模糊。将发送的ECM设置为关闭后，可减少通信时间。但是，取决于指定的通信时间值，可能会发生图像错误或通信错误，因此应将数值更改为适合状况。 [国际通讯]：用于将传真发送到通信条件较差的地区。传真发送速度较慢。 [检查地址]：对照目的地传真号码(CSI)检查准备发送的传真号码，只有当两者匹配时才发送传真。
[参照许可设置] | 如有必要，限制访问此目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。