主屏幕 > 传真 > 发送选项 > 取消Super G3模式后发送传真([V34])

## 取消Super G3模式后发送传真([V34])

### 关于V.34

V.34是一种用于超级G3传真通讯的通讯模式。

由于单页的A4/Letter尺寸纸张能以最少大约三秒的时间内发送，因此可以缩短通信时间并降低通信成本。

本机默认使用V.34协议通讯。如果根据电话线状况(例如，当对方机器或本机连接到PBX线路时)无法在超级G3模式下建立通信，则可以在取消V.34的情况下发送传真。

提示

- 使用地址簿注册目的地时，除了注册传真号码外还可以指定是否以V.34模式发送传真。
- 如果V.34功能被取消，则以下功能无法一起使用。
  轮询TX、轮询TX (公告板)

### 操作流程

1
装入原稿。
2
触摸主屏幕上的[传真]。
3
指定目的地。
4
触摸[选择线路]。
5
在[ECM V34]中将V34设置为关闭，并触摸[OK]。
6
使用开始键开始发送。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。