主屏幕 > 扫描 > 在经典风格中使用扫描发送功能 > 扫描发送的基本操作 > 调用程序后发送

## 调用程序后发送

### 关于程序

程序功能可将常用选项设置的组合注册为调用键。要在扫描/传真模式中注册的程序称为扫描/传真程序。

注册扫描/传真程序时，可通过单键操作从主屏幕调用选项设置的组合。还可以在程序注册中包含目的地。

### 注册程序

最多可以注册400个扫描/传真程序。

如果已经注册了400个扫描/传真程序，在注册新程序前请删除不需要的扫描/传真程序。

1
显示经典风格扫描/传真屏幕。
2
根据需要指定传输选项。

- 将此处配置的设置注册为程序。

3
触摸[程序]。
4
选择未注册的键，并触摸[注册]。
5
输入程序的名称。

- 根据需要在[地址]中指定目的地。有关详细资料，请参见[程序注册/编辑]设置(在此步骤后叙述)。

6
触摸[/]。

[程序注册/编辑]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[名称] | 输入程序的名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[地址] | 指定是否想在程序中包含目的地。 通过直接输入或通过在本机上所注册的目的地中选择来指定。只能指定一个目的地。
[URL通知] | 可以将包含原稿数据保存位置的E-mail信息发送到指定的E-mail地址。可以为SMB发送、FTP发送、WebDAV发送和保存到用户Box使用该功能。 若要通知原稿数据的保存位置，请选择[URL通知]，然后指定想要发送E-mail信息的E-mail地址。

提示

- 对于扫描/传真程序，除正常程序外，还可以临时使用临时程序。临时程序使用Web Connection注册。事先指定发送设置，便可在发送本机上数据时简化操作。数据被发送到注册目的地或者机器关闭时，临时单触目的地会被删除。
- 最多可以注册10个临时程序。如果已经注册了10个临时程序，在注册新程序前请删除不需要的临时程序。

### 调用程序后发送

1
装入原稿。
2
显示经典风格扫描/传真屏幕。
3
触摸[程序]。
4
选择要调用的程序，然后触摸[调用]。

会应用程序中所注册的内容。

5
程序中没有注册目的地时请指定目的地。
6
使用开始键开始发送。

- 如有必要，传输前触摸[检查设置]，然后检查指定的目的地和设置。

- 使用停止键可以停止扫描原稿。显示当前停止作业的列表。若要停止传输，从列表中选择目标作业，然后删除。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。