主屏幕 > PC-FAX > 发送选项 > 通过中继站点发送传真(中继分布)

## 通过中继站点发送传真(中继分布)

### 关于中继分布

中继分布功能可将传真分发到中继机器并让中继机器将所接收传真分发到预注册的目的地。

与向所有目的地广播传真的情况相比，通过将中继站和目的地按区域分组，可以降低整体通信成本。此功能在向遥远地方广播传真时有用。

提示

- 目的地机器(中继机)需要具有F-代码功能。
- 使用中继分布时，需要检查对中继站点定义的中继用户Box的号码以及密码。

### 如何发送

1
在[传真传送 弹出菜单]画面中，单击[传真模式设置详细...]。

打开[传真模式详细]画面。

2
指定接收人的中继用户Box。

- [SUB地址]：输入接收人的中继用户Box号码。

- [发件人ID]：输入接收人的中继用户Box的密码。

3
单击[确定]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。