主屏幕 > 网页管理工具 > 注册各种信息 > 注册地址簿 > 注册IP传真(SIP)目的地

## 注册IP传真(SIP)目的地

可以使用Web Connection注册或编辑IP传真(SIP)目的地。尽管难以采用触摸屏输入字符，但如果采用计算机则可以轻松实现。

在Web Connection的用户模式下或管理员模式下选择[目的地注册]-[通讯簿]-[新注册]。在[依据功能检索]中，选择[IP-FAX(T38)]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[编号] | 目的地注册号码。选择[使用空号]自动指定可用的最小编号。想要指定编号时，选择[直接输入]然后输入数字。
[名称] | 输入目的地名称(最多可使用24个单字节字符或12个双字节字符)。
[拼音分类方式] | 如果想使用拼音为地址簿中显示的注册名分类，请勾选此复选框。
[分类字符] | 输入注册名称的拼音(最多可使用24个单字节字符)。 可以按照注册名称排列目的地。
[索引] | 使用注册的名称选择搜索目的地的索引。 如果是常用目的地，请勾选[主要]复选框。目的地显示在目的地选择屏幕，让用户轻松选择目的地。
[目的地类型] | 选择指定目的地的格式(默认值为[直接方法])。 [直接方法]：输入目的地主机名或IP地址。直接呼叫目的地时选择该选项。 [SIP服务器方法]：指定目的地的SIP-URI。通过SIP服务器呼叫目的地时选择该选项。
[IP地址/主机名] | 输入目的地主机名或IP地址。 输入主机名的示例："host.example.com"(包括要输入的域名。) 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，请更改端口号(默认值为[5060])。
[SIP-URI/SIP用户名] | 输入目的地的SIP-URI。 输入示例："sip:abc@example.com" 仅输入SIP用户名时，本机的SIP域名将作为目的地域名使用。
[连接模式] | 选择传输协议(默认值为[UDP])。
[行设置] | 如果使用多条线路，选择用于发送传真的线路。 正常使用时，请使用[第一行]。如果选择了[未选择]，不处于忙线状态的线路会用于发送。
[参照许可设置] | 如有必要，限制访问此目的地。 有关详细资料，请参见限制可访问目的地。

提示

- 若要编辑或删除注册的目的地，请在目的地列表中指定目标目的地，然后选择[编辑]或[删除]。
- 若要在群组目的地注册IP传真(SIP)目的地，则无法与另一个目的地组合。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。