主屏幕 > 前言 > 装入纸张 > 将纸张装入纸盒1或纸盒2

## 将纸张装入纸盒1或纸盒2

### 如何将纸张装入纸盒1或纸盒2

纸盒1和纸盒2的纸张装入步骤是相同的。下面对如何向纸盒1装入纸张进行了说明。

1
拉出纸盒1。
备注

- 小心不要触摸胶片。

2
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。

- 对于纸盒1，将附件安装在横向导板上，然后滑动横向导板。

3
将纸张打印面朝上装入纸盒。

- 在信头纸(已打印公司名、预设文本和其它文本或图片的纸张)上进行打印时，将进行打印的一面朝下放置装入纸张。

- 有关可用纸张的详细资料，请参见纸张。

备注

- 装入纸张时，纸堆的顶部不得超过标记。
- 如果纸张弯曲，装入前将纸弄平。

4
关闭纸盒1。

更改纸张类型或者更改为自定义尺寸纸张时，请继续第5步在本机上更改设置。
如果添加纸张时不想更改纸张类型或者更改为自定义尺寸纸张，可以使用当前设置而无需进行任何更改。

5
如有必要，请更改纸张设置屏幕上纸盒的纸张设置。

- 自动检测纸张类型。使用该功能需要自动纸张类型检知器(标配安装)。有关自动纸张类型检知器的详细资料，请参见自动纸张类型检知器。

- 若要禁用自动纸张类型检测，请选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]，然后将[纸张类型自动检测设置]或[自动信封检测设置]设置为关闭。

- 不使用自动纸张类型检测时，手动指定纸张类型。有关详细资料，请参见更改纸张类型。

- 装入自定义尺寸的纸张时，更改纸张类型设置。有关详细资料，请参见指定自定义尺寸。

### 装入明信片

最多可以向纸盒1装入200张明信片。以下示例说明如何装入100 mm e 148 mm (4 e 6、A6卡片)规格的明信片。

1
拉出纸盒1。
2
在横向导板上安装附件。
3
将明信片装入纸盒1时，请注意以下要点。

- 装入卷曲的明信片时，请事先如图所示将明信片解开卷曲。

4
将进行打印的一面朝上放置，按w方向装入明信片，如图所示。
5
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
6
关闭纸盒1。
7
从[纸张尺寸选项]中选择[明信片]。
8
触摸[OK]。

### 装入信封

最多可以向纸盒1装入70个信封。

长信封的图像

西式信封的图像

1
拉出纸盒1。
2
当装入长度为182 mm (7-3/16 inches)或以下的信封时，将附件安装在横向导板上。
3
将信封装入纸盒1时，请注意以下要点。

- 请勿使用在纸张封口盖或被封口盖覆盖的部分上有胶水或隔离纸的信封。否则，可能会损坏机器或者发生故障。

- 装入信封时，要排空里面的空气，沿信封盖折线压紧。否则，可能导致信封褶皱或卡纸。

4
将信封盖一面朝下放置，然后装入信封，如图所示。

- 信封盖一面不能进行打印。

5
将横向导板滑动到适合所装入纸张尺寸的位置。
6
关闭纸盒1。
7
如有必要，请更改纸张设置屏幕上纸盒的纸张设置。

- 可以使用各种尺寸的信封。为所装入的信封指定正确纸张大小。有关详细资料，请参见更改纸张尺寸。

- 自动检测纸张类型。使用该功能需要自动纸张类型检知器(标配安装)。有关自动纸张类型检知器的详细资料，请参见自动纸张类型检知器。

- 若要禁用自动纸张类型检测，请选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]，然后将[纸张类型自动检测设置]或[自动信封检测设置]设置为关闭。

- 不使用自动纸张类型检测时，手动指定纸张类型。有关详细资料，请参见更改纸张类型。

备注

- 装入信封时如果封口盖打开，请另外选择符合的标准尺寸。不必测量封口盖打开时的信封尺寸以作为自定义尺寸信封设置尺寸。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。