主屏幕 > 网页管理工具 > 配置扫描发送环境 > 配置FTP发送环境

## 配置FTP发送环境

### 设置流程

FTP传输功能可以将本机扫描的原始数据发送至FTP服务器的特定文件夹。

如果使用代理服务器，您可以配置设置，这样就可以通过代理服务器访问FTP服务器。

使用FTP传输时，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置用于FTP传输的基本设置
3
请根据您的环境配置设置

- 使用代理服务器

### 配置用于FTP传输的基本设置

配置使用FTP发送功能的设置。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[FTP TX设置]-[FTP TX设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[FTP发送] | 使用FTP发送功能时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[连接超时] | 如有必要，可以通过更改超时等待时间限制与FTP服务器之间的通信(默认值为[60]秒)。
[端口号] | 如有必要，更改FTP服务器端口号(默认值为[21])。

### 使用代理服务器

当在您的环境中安装了代理服务器时，请注册代理服务器。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[FTP TX设置]-[FTP TX设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[代理服务器地址] | 输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[代理服务器端口号] | 如有必要，更改代理服务器端口号(默认值为[21])。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。