主屏幕 > 故障排除 > 复印问题 > 如何为复印故障采取适当操作

## 如何为复印故障采取适当操作

问题说明 | 检查点 | 排除方法
--- | --- | ---
未开始复印。 | 本机的门是否均牢固地关闭？ | 牢固地关闭本机的门。
是否已将适合原稿的正确尺寸纸张装入到纸盒中？ | 将适当尺寸的纸张装入纸盒。
原稿不送入。 | ADF是否略微开启？ | 关好ADF。
原稿是否不满足规格要求？ | 确认原稿可以装入ADF。
原稿是否正确放置？ | 正确放置原稿。
图像较浅。 | 是否为浓度设置指定了[淡]？ | 触摸复印主屏幕上的[浓度]来调整浓度。
纸张是否潮湿？ | 更换干燥的新纸张。
图像较深。 | 是否为浓度设置指定了[深]？ | 触摸复印主屏幕上的[浓度]来调整浓度。
原稿是否没有贴紧稿台？ | 贴紧稿台将原稿放好。
图像的某些部分变暗或模糊。 | 纸张是否潮湿？ | 更换干燥的新纸张。
原稿是否没有贴紧稿台？ | 贴紧稿台将原稿放好。
复印件的整个区域都变脏。 复印件上出现线状污迹。 | 稿台是否较脏？ | 用干燥的软布擦拭稿台。
狭长扫描玻璃是否较脏？ | 用干燥的软布擦拭狭长扫描玻璃。
原稿衬垫是否较脏？ | 用蘸有中性清洁剂的软布清洁原稿衬垫。
原稿是否打印在高度半透明的材料(如重氮感光纸或OHP胶片)上？ | 在原稿上覆盖一页空白纸张。
是否在复印双面原稿？ | 如果复印较薄的双面原稿，背面的打印内容可能也会出现在复印件的正面上。选择经典风格中的[复印]-[应用]-[图像画质/浓度]-[背景去除]，然后选择更亮的背景浓度。
图像倾斜。 | 原稿是否正确放置？ | 使用稿台时，将原稿与原稿刻度对齐，然后正确装入原稿。
使用ADF时，正确将横向导板与原稿的尺寸对齐。
原稿在ADF中是否放置不当？ | 如不能将原稿正确地送入ADF，把原稿放在稿台上进行复印。
狭长扫描玻璃是否变脏？(正在使用ADF时) | 用干燥的软布擦拭狭长扫描玻璃。
纸盒的横向导板是否与纸张正确对齐？ | 将横向导板与纸张的边缘对齐。
纸盒中是否装入了卷曲的纸张？ | 手动弄平纸张，然后将其重新装入到纸盒中。
输出的复印件卷曲。 | 根据纸张类型(例如，再生纸)，可能会发生卷曲。 | 从纸盒中取出纸张，翻过来然后再重新装入。
更换干燥的新纸张。
图像周围的区域变脏。 | 原稿衬垫是否较脏？ | 用蘸有中性清洁剂的软布清洁原稿衬垫。
所选纸张的尺寸是否大于原稿尺寸？ (以满幅或100.0%的缩放比率复印时) | 选择与原稿尺寸相同的纸张。 或者，触摸复印主屏幕上的[缩放]以选择[自动]，然后使用与纸张相同的缩放比率进行放大复印。
原稿的尺寸或方向是否与纸张的尺寸或方向不同？ (以满幅或100.0%的缩放比率复印时) | 选择与原稿尺寸相同的纸张。 或者，以与原稿相同的方向重新装入纸张。
是否选择了适合纸张尺寸的缩小复印的缩放比率？ (已手动选择缩小复印缩放比率时) | 选择符合纸张尺寸的缩放比率。 或者，触摸复印主屏幕上的[缩放]以选择[自动]，然后使用与纸张相同的缩放比率进行缩小复印。
无法切换到双面 > 单面或双面 > 双面功能。 | 是否选择了不能组合的设置？ | 检查所选设置的组合。
在已启用账户跟踪的设备上，即使在输入密码后也不会开始复印。 | 是否出现[账户计数器达到其上限.]信息？ | 请联系您的管理员。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。