主屏幕 > 网页管理工具 > 加强安全性 > 限制通信 > 限制数据包传输

## 限制数据包传输

### 注册过滤器

根据源地址限制发送到机器的数据包接收。根据目的地地址，该功能也会限制发送。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]，然后从列表中选择未注册号码。然后，单击[编辑]。

- 有关详细资料，请参见[包过滤]。

2
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]，然后配置以下设置。

- [发送/接收地址超出范围]：选择是否允许发送或接收未应用注册过滤器的数据包(默认值为[允许])。

3
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[过滤类型]-[包过滤]，然后单击[确定]。
备注

- 请注意，如果您的计算机地址不允许发送或接收，则无法从计算机使用Web Connection连接本机。

### 导出过滤器

将数据包过滤设置导出到文件。

当想要在计算机上编辑过滤器设置时，此功能可用。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]，然后单击[输出]。
2
单击[开始]。

这样便会开始导出配置文件。

### 导入过滤器

将数据包过滤设置从文件导入。

该选项可在导入过滤器设置前用于在计算机上编辑从机器导出的过滤设置。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]，然后单击[输入]。
2
指定要导入的配置文件。
3
单击[开始]。

此时显示导入结果。

### 记录日志

可以获得过滤拒绝的接收或发送的数据包日志。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]-[日志设置]，然后选择是否记录数据包过滤日志(默认值为[关闭])。

### 下载日志

将数据包过滤日志写入到USB闪存。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[包过滤]-[日志设置]，然后配置以下设置。

- [行数]：指定需要写入的日志数量(默认值为[1000])。

2
单击[开始]。
3
单击[确定]。
4
单击[下载]。

这样便会开始下载日志文件。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。