主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 实用的打印功能 > 指定颜色和图像质量

## 指定颜色和图像质量

### 选择打印颜色([颜色选择])

选择打印颜色。有5种颜色模式：适合原稿颜色的[自动颜色]、[全彩]、[灰度级]、[双色(文字优先)]和[双色(照片优先)]。

在[图像品质]选项的[颜色选择]中，选择要打印的颜色模式。

提示

- [全彩]是PS驱动程序的功能。
- [双色(文字优先)]和[双色(照片优先)]是PCL驱动程序的功能。

### 微调图像质量以适合原稿([画质调整])

可以根据原稿微调彩色图像质量。例如，可以增加鲜艳程度或降低色差。

可以调整原稿的整体图像质量，也可以详细调整原稿每个元素(如文字和照片)的图像质量。当使用PCL驱动程序时，可以调整亮度和对比度。

1
在[图像品质]选项中，单击[画质调整...]。
2
根据原稿微调图像质量。

- [简易]：调整整个原稿的图像质量。指定用于打印的颜色配置文件的类型。

- [详细]：详细调整原稿每个元素(如文字、照片、图形、表格和图表)的图像质量。对于每个元素，指定用于打印的颜色配置文件的类型以及要应用的其他配置文件。

3
单击[确定]。
参考

- 使用ICC配置文件(仅限PS)

提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序时才可以使用[画质调整...]。

### 选择原稿的最佳颜色代表([画质设置])

选择原稿的最佳设置，以最佳图像质量等级进行打印。

根据要打印的原稿选择下列处理中的一种；适合主要由文字组成的原稿的处理、适合照片的处理、适合使用DTP创建的原稿的处理或适合打印CAD数据的处理。

在[图像品质]选项的[画质设置]中，选择适合原稿的图像设置模式。

### 指定图形图案浓度([模式]) (仅限PCL)

在[图像品质]选项的[模式]中，选择图形图案浓度。

提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[模式]。

### 指定图形图像的压缩比([图像压缩]) (仅限PCL)

在[图像品质]选项的[图像压缩]中，选择压缩原稿中的图像数据时优先质量还是优先打印速度。

提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[图像压缩]。

### 让图像更平滑([光泽模式])

打印后的图像具有光滑的表面。

在[图像品质]选项中，选择[光泽模式]复选框。

提示

- 当[打印类型]设置为[单面]时，会启用此功能。

### 防止在图像周围产生空白区域([自动边缘润色]/[黑色叠印](仅限PS))

防止在不同颜色之间的边界上或字符周围产生空白区域。

在[图像品质]选项中，设置[自动边缘润色]或[黑色叠印]。

- 选择[自动边缘润色]复选框可叠印邻近颜色，以在打印时防止图片周围产生空白区域。

- 选择[黑色叠印]复选框可以在邻近颜色上叠印黑色，以在打印时防止黑色字母或图形周围产生空白区域。可以选择只在字符周围打印黑色还是在字符和图形周围都打印黑色。

### 节省碳粉([碳粉节省])

在[图像品质]选项中选择[碳粉节省]复选框可以调整打印浓度，以节省消耗的碳粉量。

### 锐化文字等之间的边框([边缘增强])

锐化图形和表格中的文字等图像的边缘以增加易读性。

在[图像品质]选项的[边缘增强]中，选择突出显示的级别。

### 指定字体处理([设置字体])

指定如何处理打印字体。

1
在[图像品质]选项中，单击[设置字体...]。
2
更改如何处理打印字体。

- 有关详细资料，请参见[设置字体]设置(在此步骤后叙述)。

3
单击[确定]。

[设置字体]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[下载字体] | 选择从PC下载到本机的字体类型。
[使用打印机字体] | 选择此复选框可以在打印期间用打印机字体替换TrueType字体。使用打印机字体可提高打印速度。 在正常打印操作中，建议选择此复选框。
[TrueType字体替换表](仅限PCL) | 当要指定替换TrueType字体的打印机字体时，设置此表。 从列表中选择TrueType字体，然后在[使用的打印机字体]中选择要替换TrueType字体的打印机字体。

提示

- 如果在使用PCL驱动程序的环境中字符为乱码，建议选择[下载字体]中的[位图]，并清除[使用打印机字体]复选框。
- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序时才可以使用[设置字体...]。

### 防止细线打印失败([细线支持]) (仅限PCL)

选择此选项可以防止细线在缩小尺寸打印时消失。

在[其它]选项中，选择[细线支持]复选框。

提示

- 此方法对Excel中创建的表格边框等细线有效，但对插图中使用的细线无效。
- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[细线支持]。

### 根据原稿的RGB值转换颜色([转换到灰阶]) (仅限PCL)

当打开[图像品质]选项并将[颜色选择]设为[自动颜色]时，如果原稿的RGB值低于设置的阈值，图像会自动转换成灰度图像进行打印。

在[其它]选项上，选中[转换到灰阶]复选框并设置阈值(要转换成灰度的RGB差值)。

提示

- 只有使用适用于Windows的打印机驱动程序(PCL)时才可以使用[转换到灰阶]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。