主屏幕 > 打印 > 在Windows环境中打印 > 附录：打印机驱动程序的手动安装过程 > 使用LPR/端口9100连接安装

## 使用LPR/端口9100连接安装

### 使用此功能需要做的准备(针对管理员)

配置LPR/端口9100操作环境。

- 使用端口9100时：
  确定已经设置了RAW端口号。(在正常情况下，可以使用默认设置。)有关设置步骤的详细资料，请参见配置端口9100打印环境。

- 使用LPR时：
  确认LPD已启用。(在正常情况下，可以使用默认设置。)有关设置步骤的详细资料，请参见配置LPR打印环境。

### LPR连接的准备

使用LPR连接时，安装打印机驱动程序之前更改计算机设置。

1
在Windows中，打开开始菜单，然后单击[设置]。
2
单击[应用]-[可选功能]。
3
从[相关设置]单击[更多 Windows 功能]。
4
从[打印和文件服务]，将[LPR 端口监视器]设置为开启。
5
单击[确定]。

### 安装方法(创建端口时)

执行此任务需要管理员权限。
1
准备打印机驱动程序安装程序。

- 将驱动程序DVD插入计算机的光盘驱动器，或者解压缩下载的驱动程序。如果安装程序启动，请退出。

2
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

3
单击[添加设备](或[添加打印机或扫描仪])。
4
单击[手动添加](或[我需要的打印机不在列表中])。
5
选择[通过手动设置添加本地打印机或网络打印机]，然后单击[下一步]。
6
选择[创建新端口]，指定端口类型，然后单击[下一步]。

- 对于LPR连接，将[LPR Port]指定为端口类型。

- 对于端口9100，将[标准 TCP/IP 端口]指定为端口类型。

7
将[TCP/IP 设备]选择为设备类型，根据端口更改设置，然后单击[下一步]。

- 对于LPR连接，输入IP地址和队列名称。

- 对于端口9100，输入IP地址。

8
单击[使用光盘]。
9
单击[浏览]。
10
指定打印机驱动程序(INF文件)，然后单击[打开]。
11
单击[确定]。
12
选择目标打印机驱动程序，然后单击[下一步]。

- 能够选择的打印机驱动程序有PCL、PCL vX.X.X、PS和PS vX.X.X。如果打印机驱动程序不需要与打印机驱动程序的其它版本共存，请选择PCL或PS。如果打印机驱动程序需要与其它版本共存，请选择PCL vX.X.X或PS vX.X.X。

13
按需要更改打印机名称，然后单击[下一步]。

打印机驱动程序安装开始。

14
遵循后续页面上的指示。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

15
单击[完成]。

此时便完成打印机驱动程序的安装过程。

### 安装方法(搜索打印机时)

执行此任务需要管理员权限。
由于安装期间会搜索打印机，所以请务必将本机与网络连接后再打开。
1
准备打印机驱动程序安装程序。

- 将驱动程序DVD插入计算机的光盘驱动器，或者解压缩下载的驱动程序。如果安装程序启动，请退出。

2
在Windows中，打开开始菜单，然后显示[打印机和扫描仪]。

- 有关如何打开[打印机和扫描仪]的信息，请参见打开[打印机和扫描仪]。

3
单击[添加设备](或[添加打印机或扫描仪])。
4
单击[手动添加](或[我需要的打印机不在列表中])。
5
当机器与网络连接时，打开电源。
6
选择[我的打印机有点老。请帮我找到它。]。
7
从列表选择机器，然后单击[下一步]。

- 如果没有检测到打印机，重新启动本机。

- 使用IP地址确认要连接的打印机。

- 完成搜索整个打印机列表可能会花一些时间。

8
单击[使用光盘]。
9
单击[浏览]。
10
指定打印机驱动程序(INF文件)，然后单击[打开]。
11
单击[确定]。
12
选择目标打印机驱动程序，然后单击[下一步]。

- 能够选择的打印机驱动程序有PCL、PCL vX.X.X、PS和PS vX.X.X。如果打印机驱动程序不需要与打印机驱动程序的其它版本共存，请选择PCL或PS。如果打印机驱动程序需要与其它版本共存，请选择PCL vX.X.X或PS vX.X.X。

13
按需要更改打印机名称，然后单击[下一步]。

打印机驱动程序安装开始。

14
遵循后续页面上的指示。

- 出现[用户帐户控制]窗口时，单击[是]。

15
单击[完成]。

此时便完成打印机驱动程序的安装过程。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。