主屏幕 > 网页管理工具 > 管理机器状态 > 升级本机的固件或设置 > 从分布服务器获得升级文件以升级本机和其它设备

## 从分布服务器获得升级文件以升级本机和其它设备

### 获得升级文件以升级本机

本机可以自动更新其固件并配置信息。

在此步骤中配置设置，使本机定期监视网络上的固件更新服务器以自动下载和更新最新的固件并配置信息。

1
在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[机器自动更新设置]-[用于本机的自动更新设置]，然后配置自动更新的设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[用于本机的自动更新设置]设置(在此步骤后叙述)。

2
如需自动升级本机的配置信息，在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[机器自动更新设置]-[机器更新密码]，然后输入用于解码加密配置文件的密码(最多可使用32个单字节字符)。
3
必要时，在Web Connection的管理员模式下，选择[网络]-[机器更新设置]-[机器自动更新设置]-[日志发送设置]，然后配置设置以发送固件升级日志。

- 有关设置的详细资料，请参见[日志发送设置]设置(在此步骤后叙述)。

4
根据需要在Web Connection的管理员模式下选择[网络]-[机器更新设置]-[HTTP 代理设置]，然后配置代理设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[HTTP 代理设置]设置(在此步骤后叙述)。

[用于本机的自动更新设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[用于本机的自动更新设置] | 自动升级本机的固件时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[下载协议] | 选择用于从固件升级服务器获取固件的协议(默认值为[SMB])。
[SMB] | 配置使用SMB协议获取固件的设置。 [主机名]：输入固件更新服务器的IP地址或主机名(最多可使用253个单字节字符，包括-、.和_)。 [文件路径]：输入含有固件的共享文件夹的路径(最多可使用255个双字节或单字节字符)。 [用户名]：输入用于将本机连接到固件升级服务器的用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入用于连接到固件升级服务器的密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。 [重试次数]：指定失去与固件升级服务器的连接时要执行的重试次数(默认值为[3]次)。
[HTTP] | 配置使用HTTP协议(WebDAV)获取固件的设置。 [URL]：输入固件升级服务器上固件存储位置的URL (最多可使用253个单字节字符，不含空格)。 [用户名]：输入用于将本机连接到固件升级服务器的用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入用于连接到固件升级服务器的密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。 [代理]：使用代理服务器时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 [连接超时]：如有需要，更改与固件升级服务器之间通信的超时等待间隔(默认值为[60]秒)。
[更新时间] | 指定开始将从固件升级服务器获取的固件应用到本机的时间。指定本机不工作的时间(如休息时间或晚上时间)会非常方便。
[查询设置] | 指定检查固件升级服务器上是否有最新固件的间隔(默认值为[60]分钟)。 [设置间隔.]：以小时为单位输入检查间隔。 [查询日期/时间]：指定进行检查的星期几和时间。
[重试间隔] | 指定系统检查固件升级服务器上是否有最新固件失败时重试处理的间隔(默认值为[5]分钟)。

[日志发送设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[更新文件下载/更新日志] | 将本机的固件升级日志发送到另一个位置时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[发送协议] | 选择用于发送日志数据的协议(默认值为[SMB])。
[SMB] | 配置使用SMB协议发送日志数据的设置。 [主机名]：输入日志发送目的地的主机名(最多可使用253个单字节字符，包括符号-、.、:和_)。 [文件路径]：输入日志发送目的地的共享文件夹的路径(最多可使用255个双字节或单字节字符)。 [用户名]：输入登录日志发送目的地的用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入登录日志发送目的地的密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。
[WebDAV] | 配置使用HTTP协议(WebDAV)发送日志数据的设置。 [URL]：输入日志发送目的地的URL (最多可使用253个单字节字符，不含空格)。 [用户名]：输入登录日志发送目的地的用户名(最多可使用64个双字节或单字节字符)。 [密码]：输入登录日志发送目的地的密码(最多可使用64个单字节字符，不含双引号")。 [代理]：使用代理服务器时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。

[HTTP 代理设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[HTTP 代理设置] | 使用代理时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[代理服务器地址] | 输入代理服务器地址。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6bff:fe10:2f16"
[代理服务器端口号] | 如有必要，更改用于HTTP的代理服务器端口号(默认值为[80])。
[代理认证] | 选择是否使用代理认证(默认值为关闭)。 [用户名]：输入用于代理认证的用户名(最多可使用32个单字节字符)。 [密码]：输入用于代理认证的密码(最多可使用32个单字节字符)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。