主屏幕 > 故障排除 > 网络错误代码 > 错误代码列表

## 错误代码列表

### LAN (IEEE802.1X)

代码 | 说明
--- | ---
1 | 连接已建立。
2 | 设置错误。
3 | 无法找到目的地AP (SSID)。
5 | EAP方法协商失败。
6 | EAP认证失败(用户ID、密码、证书等等)。
10 | 服务器证书验证错误(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
14 | 第2阶段方法的协商失败(PEAP)。
15 | 服务器响应超时。
17 | 无法开始请求任务。
19 | 服务器证书已过期(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
20 | 服务器证书CA验证错误(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
21 | 服务器证书的服务器ID验证错误(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
24 | 设置已正常合并。
25 | 连接和认证已完成。
31 | 服务器证书格式错误(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
33 | 没有为证书验证(PKI)功能指定存储路径(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
34 | 证书验证(PKI)功能正处于过度多重处理状态(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
35 | 证书的参数错误(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
36 | 证书验证(PKI)功能的内部错误(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。

### LDAP

代码 | 说明
--- | ---
1 | 出现无效操作。
2 | 出现协议错误。
3 | 超过时间限制。
4 | 搜索结果数超过了允许的项目最大数。
5 | 比较结果为FALSE。
6 | 比较结果为TRUE。
7 | LDAP服务器不支持SASL。
8 | 需要强身份认证。
10 | 即使指定了参考服务也无法跟踪链接。
11 | 已超过服务器上的管理限制。
12 | 关键扩展名不可用。
13 | 需要机密性。
14 | 多级绑定的中间绑定结果。
15 | 要求的属性不存在。
16 | 类型未定义。
17 | 出现不恰当的匹配。
18 | 出现制约违反。
19 | 属性已存在或者值已分配。
20 | 语法无效。
32 | 找不到搜索路由。
33 | 别名无效。
34 | DN的语法无效。
35 | 该对象为终点(叶)。
36 | 无法解除别名的参考。
48 | 认证不合适。
49 | 无法登录到LDAP服务器。
50 | 用户的访问权限不足。
51 | 服务器正忙。
52 | 服务器不可用。
53 | 服务器不处理目录请求。
54 | 引用链已循环回引用服务器。
64 | 存在命名冲突。
65 | 存在对象类别冲突。
66 | 不允许在非叶对象上操作。
67 | 不允许在RDN上操作。
68 | 对象已存在。
69 | 无法修改对象类别。
70 | 返回的结果过大。
71 | 多个目录服务代理(DSA)受影响。
80 | 出现意外错误。
81 | 无法连接到LDAP服务器。
82 | 出现内部错误。
83 | 出现编码错误。
84 | 出现解码错误。
85 | 连接超时。
86 | 支持的SASL与LDAP服务器端不匹配。
87 | 搜索过滤无效。
88 | 被用户取消。
89 | 出现内部参数错误。
90 | 无法分配内存。
91 | 无法连接到LDAP服务器。
92 | 支持的LDAP版本与LDAP服务器端不匹配。
93 | LDAP功能无法找到指定的控制。
94 | 结果未包含在信息中。
95 | 要返回额外的结果。
96 | 检测到客户端循环。
97 | 超过引用限制。
128 | 无法使用DNS服务器解析LDAP服务器名称。
129 | LDAP服务器的证书已过期。
130 | 使用GSS-SPNEGO (Kerberos v5)进行的相互认证失败。
131 | 搜索结果仍然存在。
132 | 处理因设备复位而取消。
2238 | LDAP服务器证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | LDAP服务器证书不具有服务器的所需用途。
2240 | LDAP服务器证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | LDAP服务器证书已过期。
2242 | CA服务器拒绝连接。
2243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
2244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
2261 | LDAP服务器证书的格式无效。
2263 | 未安装存储。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2266 | 证书验证/管理模块的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从通信对方发送证书。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 票证证书已过期。
12239 | 票证证书不具有服务器的所需用途。
12240 | 票证证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
12241 | 票证证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
12261 | 票证证书的格式无效。
12263 | 未安装存储。
12264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
12266 | 证书验证/管理模块的内部错误。

### 接收(E-mail)

代码 | 说明
--- | ---
-1 | 无法接收信息。
-2 | 接收请求被拦截因为目前正在接收E-mail。
1 | 无法登录到邮件服务器。
2 | 出现内部错误。
3 | 无法连接到服务器。
4 | 连接超时。
5 | 由于无效的MIME格式或S/MIME格式，解码失败。
6 | 无法分配内存。
7 | 作业ID无效。
9 | 无法删除E-mail信息。
10 | 邮箱已满。
11 | 无法搜索证书。
12 | 无法调取设备证书或私人密钥。
13 | 出现输入/输出错误。 出现存储操作错误，或者计算机的内存容量可能不足。
14 | S/MIME功能已禁用。
15 | 存储无效。
16 | E-mail发件人发送的证书格式无效。
2236 | 证书已过期，或者有效期尚未开始。
2238 | 证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | 证书不具有所需用途。
2240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | 证书已过期。
2242 | CA服务器拒绝连接。
2243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
2244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
2261 | 证书的格式无效。
2263 | 无法初始化证书验证。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2266 | 证书验证的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从服务器发送证书。

### FTP发送

代码 | 说明
--- | ---
11 | 网络连接正忙。
22 | 参数错误(例如，文件名为NULL)。
27 | 参数无效。
92 | 指定的通讯协议无效。
100 | 设备未连接到网络。
102 | 处理因设备复位而取消。
105 | 无法分配内存。
106 | FTP连接已打开。
107 | 无法连接到服务器。
110 | 连接超时。
111 | 连接已中断。
450 | 文件尚未删除。
451 | 文件传送失败(例如，由于服务器容量不足)。
452 | 文件传送失败(例如，由于服务器容量不足)。
530 | 登录名或密码不正确。
550 | 指定的文件夹不存在。
552 | 文件操作失败(例如，由于服务器容量不足)。
1001 | 无法创建文件夹。

### SMB发送

代码 | 说明
--- | ---
-2 | 由于连接关闭，操作失败。
11 | 网络连接正忙。
92 | 协议未初始化。
100 | 设备未连接到网络。 连接已中断。
102 | 转发期间网络复位。
105 | 出现输入/输出缓冲区容量不足。
107 | 无法连接到服务器。
4096 | 未指定主机名。 网络上不存在指定的主机名。
4097 | 未指定用户名。 无法使用指定的用户名和密码登录。 用户不具有该文件夹的写入权限。 由于SMB协议错误，无法登录。
4098 | 未指定文件夹名称。 指定的文件夹不存在。
4099 | 未指定用户名。 无法使用指定的用户名和密码登录。 用户不具有该文件夹的写入权限。 由于SMB协议错误，无法登录。
4100 | 指定的文件名无效。
4101 | 指定的文件已存在并已写保护。 文件夹或磁盘已写保护。
4102 | 未格式化要写入的指定介质。 要写入的指定介质的文件系统错误。
4103 | 服务器容量已满。
4104 | 写入数据时，服务器容量变满。
4105 | 未指定错误代码的其它错误。
4106 | 指定的文件不存在。
4107 | 找不到指定的目录。
4108 | 无法创建指定的目录。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 证书已过期，或者有效期尚未开始。
12239 | 证书的用途不正确。
12240 | 无法信任或未注册的CA。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 过期列表的大小过大。
12263 | 证书验证初始化失败。
12264 | 发送的证书太多。
12266 | 证书验证的内部错误。
12267 | 设备证书不存在。
12268 | 未从服务器发送证书。
16711683 | 库内部错误(参数错误)。
16711701 | SMB签名验证错误。
16711703 | 无法连接到服务器。
16711707 | DFS解析错误。
16712581 | 由于库内部错误而失败(内存不足)。
16712683 | 文件夹路径无效。 主机名称解析错误。
16712685 | 未指定用户名。 无法使用指定的用户名和密码登录。 由于SMB协议没有对文件夹的写入权限而发生错误，导致用户登录失败。
16712688 | 由于库内部错误而失败(内存不足)。
16712691 | 数据包格式错误。
16712692 | 用户不具有该文件夹的写入权限。 访问被拒绝。
16712712 | 目的地的共享路径错误。
16712713 | 文件已锁定。
16712747 | 需要非现有共享。
16712913 | 未连接到服务器。
16713768 | 操作超时错误。
16714679 | 您请求的功能并不支持。或者，已请求了不支持的功能。
16714699 | 未对文件分配写入属性。
16714719 | 服务器容量已满。
16715690 | 库内部错误(参数错误)。
16713686 | 指定了无效的服务器名称。

### 发送(E-mail)

代码 | 说明
--- | ---
11 | 网络连接正忙。
22 | 无效的自变量。
27 | 文件大小过大。
28 | 设备内存不足。
32 | 管道已损坏。
92 | 指定的通讯协议无效。
100 | 设备未连接到网络。
101 | 无法到达目标网络。
102 | 网络已终止连接。
105 | 出现缓冲区不足。
107 | Socket未连接。
108 | 连接已中断。
110 | 操作已超时。
111 | 连接被拒绝。
112 | 主机已关机。
421 | SMTP服务器错误。由于服务不可用，传送通道已关闭。
432 | SMTP服务器错误。 必须更改密码。
450 | SMTP服务器错误。 无法访问邮箱。
451 | SMTP服务器错误。 由于处理作业时出错，所请求的操作已取消。
452 | SMTP服务器错误。 系统存储容量不足。
453 | SMTP服务器错误。 无E-mail信息。
454 | SMTP服务器错误。 临时认证失败。
458 | SMTP服务器错误。 无法排队信息到节点。
459 | SMTP服务器错误。 不允许节点。
499 | SMTP服务器错误。 从SMTP服务器接收到不支持的400s SMTP错误代码。
500 | SMTP服务器错误。 语法错误(无法识别的命令)。
501 | SMTP服务器错误。 参数或自变量中语法错误。
502 | SMTP服务器错误。 命令未执行。
503 | SMTP服务器错误。 命令序列错误。
504 | SMTP服务器错误。 命令参数未执行。
521 | SMTP服务器错误。 服务器收不到邮件。
530 | SMTP服务器错误。 访问被拒绝。
534 | SMTP服务器错误。 认证机构过弱。
535 | SMTP服务器错误。 认证错误。
538 | SMTP服务器错误。 请求的认证机构需要加密。
550 | SMTP服务器错误。 请求的操作未执行。
551 | SMTP服务器错误。 用户未本地连接。
552 | SMTP服务器错误。 请求的E-mail操作被取消。
553 | SMTP服务器错误。 请求的操作未被接受。
554 | SMTP服务器错误，或者发送数据时出现内部错误。 事务失败。
555 | SMTP服务器错误。 MAIL/RCPT参数错误。
599 | SMTP服务器错误。 从SMTP服务器接收到不支持的500s SMTP错误代码。
2236 | 证书已过期，或者有效期尚未开始。
2238 | 证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | 证书不具有所需用途。
2240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | 证书已过期。
2242 | CA服务器拒绝连接。
2243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
2244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
2261 | 证书的格式无效。
2263 | 无法初始化证书验证。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2266 | 证书验证的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从服务器发送证书。
3000 | 出现意外错误。
3001 | 所使用的库中出现意外错误。
3002 | 指定了无效的通道。
3003 | SMTP服务器地址无效。
3004 | 参数错误(MIMEBodyHeader)。
3005 | 参数错误(DisplayName)。
3006 | 参数错误(字符集)。
3007 | 参数错误(发件人地址)。
3008 | 参数错误(收件人地址)。
3009 | 参数错误(抄送地址)。
3010 | 参数错误(密送地址)。
3011 | 参数错误(EmailSet为NULL)。
3012 | 参数错误(目的地证书为NULL)。
3013 | 参数错误(E-mail正文)。
3014 | 存储无效。
3015 | S/MIME功能已禁用。
3016 | 自签证书错误。设备证书无法在S/MIME功能中使用。其中一种可能性是加密密钥的类型不是RSA。
3018 | 指定了无效的加密算法。
3019 | 指定了无效的签名算法。
3020 | 目的地证书中包含的E-mail地址与目的地地址(收件人/抄送/密送)不匹配。
3021 | 证书中包含的E-mail地址与发件人地址不匹配。
3022 | 证书格式错误。
3023 | 参数错误(处置通知)。
3024 | 接收方的信息语法错误。
3025 | SMTP服务器不支持STARTTLS命令。
3026 | PKI卡访问错误。
3027 | 参数错误(SMTP认证方法)。
3028 | 参数错误(PIN码)。
3029 | 无法调取票证。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 服务器证书的有效期无效。
12239 | 证书不具有作为服务器的预期用途。
12240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
12261 | 证书的格式无效。
12263 | 尽管配置了环境以使用存储，由于未指定存储路径，也无法执行验证。
12264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
12266 | 证书验证/管理模块的内部错误。

### WebDAV传输

代码 | 说明
--- | ---
11 | 网络连接正忙。
22 | 目标资源的URL格式无效。参数错误。
27 | 尝试发送的数据超过传送编码可传送的最大值。
92 | WebDAV发送已禁用。
100 | 设备未连接到网络。
102 | 处理因设备复位而取消。
105 | 出现缓冲区不足。
106 | 连接已建立。
107 | 与WebDAV服务器间的连接失败(包括连接超时)。
125 | 由于指定尺寸的条件不足，连接已中断。
401 | 认证错误。
407 | 代理认证错误。
1001 | 服务器不支持WebDAV。 无法将数据上传到服务器。
1002 | 中间资源不是集合(目录) (例如，指定的文件夹不存在)。
1003 | 目标资源是集合(目录)。
1012 | 尽管为资源URL指定了“https”，但由于WebDAV服务器证书已过期，连接中断。
1013 | 将CONNECT方法发布至代理服务器以通过代理建立SSL连接，但是被拒绝。
1017 | 发送请求时出现通信错误。
1018 | 接收响应时出现通信错误。
1027 | 传送大小超过了允许的最大值。
1030 | 尽管已指定了使用代理，但代理设置信息不可用。
1031 | 与代理服务器间的连接失败(包括连接超时)。
1040 | 无法调取票证。
1098 | 分块发送到SharePoint服务器失败。
1099 | 出现其它内部错误(例如，内存不足)。
2236 | 证书已过期，或者有效期尚未开始。
2238 | 证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | 证书不具有所需用途。
2240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | 证书已过期。
2242 | CA服务器拒绝连接。
2243 | 证书验证时发生超时。
2244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
2261 | 证书的格式无效。
2263 | 无法初始化证书验证。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2265 | 参数错误。
2266 | 证书验证的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从服务器发送证书。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 服务器证书的有效期无效。
12239 | 证书不具有作为服务器的预期用途。
12240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
12261 | 证书的格式无效。
12263 | 尽管配置了环境以使用存储，由于未指定存储路径，也无法执行验证。
12264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
12266 | 证书验证/管理模块的内部错误。

### SMB浏览

代码 | 说明
--- | ---
-2 | 由于连接关闭，操作失败。
32 | 连接已中断。
92 | 协议未初始化。
100 | 设备未连接到网络。 即将建立通信之前，内部通道检测到错误。
107 | 无法连接到服务器。
4096 | 未指定组名/主机名。 网络上不存在指定的组名/主机名。
4097 | 未指定用户名。 无法使用指定的用户名和密码登录。 由于SMB协议错误，无法登录。
4098 | 管理共享不存在。 未指定共享的资源名。 共享的资源不存在。
4099 | 未指定用户名。 无法使用指定的用户名和密码登录。 由于SMB协议错误，无法登录。
4102 | 未格式化要写入的指定介质。 要写入的指定介质的文件系统错误。
4105 | 未指定错误代码的其它错误。
4352 | 找不到浏览器设备(主浏览器/备份浏览器)。
4353 | 无法登录到浏览器设备(主浏览器/备份浏览器)。
4354 | 子文件夹不存在。
4355 | 由于无效的调用顺序等，请求未被接受。
4368 | 组的数量过大。
4369 | 主机PC的数量过大。
4370 | 共享资源的数量过大。
4371 | 群组列表未完待续(针对SMB浏览群组搜索)。 主机列表未完待续(针对SMB浏览主机搜索)。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 证书已过期，或者有效期尚未开始。
12239 | 证书的用途不正确。
12240 | 无法信任或未注册的CA。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 过期列表的大小过大。
12263 | 证书验证的初始化失败(未指定用于保存证书的存储路径)。
12264 | 发送的证书太多。
12266 | 证书验证的内部错误。
12267 | 设备证书不存在。
12268 | 未从服务器发送证书。
16711683 | 库内部错误(参数错误)。
16711701 | SMB签名验证错误。
16711703 | 无法连接到服务器。
16711707 | DFS解析错误。
16712581 | 由于库内部错误而失败(内存不足)。
16712683 | 文件夹路径无效。 主机名称解析错误。
16712685 | 未指定用户名。 无法使用指定的用户名和密码登录。 由于SMB协议没有对文件夹的写入权限而发生错误，导致用户登录失败。
16712688 | 由于库内部错误而失败(内存不足)。
16712691 | 数据包格式错误。
16712712 | 目的地的共享路径错误。
16712713 | 文件已锁定。
16712747 | 需要非现有共享。
16712913 | 未连接到服务器。
16713768 | 操作超时错误。
16714679 | 您请求的功能并不支持。或者，已请求了不支持的功能。
16714699 | 未对文件分配写入属性。
16715690 | 库内部错误(参数错误)。

### 用户认证

代码 | 说明
--- | ---
1 | 无效参数(例如，字符数超出限制、空白)。 认证功能设置已禁用。
2 | 无法使用DNS服务器解析名称。
3 | 无法找到认证服务器。
4 | 无法认证。
5 | 无法分配内存。 出现意外错误。
6 | 正在执行用户认证客户端的内部任务时，接收到认证请求。
7 | 用户认证期间网络复位。
8 | 无法分配内存。
9 | 出现超时。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | SSL证书已过期。
12239 | 证书不具有所需用途。
12240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
12261 | 证书的格式无效。
12263 | 未安装存储。
12264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
12266 | 证书验证/管理模块的内部错误。

### WebDAV客户端/远程面板

代码 | 说明
--- | ---
2 | 指定了非活动客户端的ID。
3 | (响应接收)出现接收超时。
(请求传输)指定了无效的请求方法。
4 | (响应接收)出现接收错误。或者指定了无效的请求URL。
(请求传输)指定了无效的请求URL。
5 | (响应接收)内容长度的大小或接收大小超过了可传送的最大值。或者信息正文的大小过大。
(请求传输)信息正文的大小过大。
6 | (响应接收)处理因设备复位而取消。或者信息正文的大小超过了可传送的最大值。
(请求传输)信息正文的大小超过了可传送的最大值。
7 | (响应接收)出现内部错误。或者处理因内部复位而取消。
(请求传输)处理因内部复位而取消。
8 | 无法连接到WebDAV服务器。
9 | 正在将数据发送到WebDAV服务器时出错。
10 | 正在将数据发送到WebDAV服务器时出现超时。
11 | 无法连接到代理服务器。
12 | 代理服务器拒绝了连接请求。
13 | 代理服务器规格有效时，未指定代理服务器的主机。
14 | 无法认证代理服务器。
15 | 从代理服务器返回其它错误。
16 | 出现内部错误。
17 | 由于设备应用程序指定了MIO_REQBODY_ERROR，处理已取消。
18 | 指定了无效的PIN码。
19 | 无法调取票证。
20 | 内部指定的参数无效。
2236 | 证书已过期，或者有效期尚未开始。
2238 | 证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | 证书不具有所需用途。
2240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | 证书已过期。
2242 | CA服务器拒绝连接。
2243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
2244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
2261 | 证书的格式无效。
2263 | 无法初始化证书验证。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2266 | 证书验证的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从服务器发送证书。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 服务器证书的有效期无效。
12239 | 证书不具有作为服务器的预期用途。
12240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
12261 | 证书的格式无效。
12263 | 尽管配置了环境以使用存储，由于未指定存储路径，也无法执行验证。
12264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
12266 | 证书验证/管理模块的内部错误。

### Web服务扫描

代码 | 说明
--- | ---
1 | 指定的客户端未注册。
2 | 参数无效。
3 | Web服务或WS扫描功能已禁用。
4 | 设备未连接到网络。
5 | 等待从CP连接。
6 | 检查SSL证书的有效期后，目的地计算机的SSL证书无效。
11 | 网络连接正忙。
22 | 无效的自变量。
92 | Web服务或WS扫描功能已禁用。
102 | 网络连接因设备复位而取消。
103 | 连接已中断。
105 | 无法分配内存。
107 | 不存在与客户端的连接。
110 | 操作已超时。
125 | 检索图像等待时间超时。
2236 | SSL证书已过期。
2238 | 证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | 证书不具有所需用途。
2240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | 证书已过期。
2242 | 无法通过证书验证连接到CA服务器。
2243 | 证书验证时发生超时。
2244 | 过期列表的大小过大。
2261 | 证书的格式无效。
2263 | 由于尚未指定存储路径，无法执行验证。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2265 | 证书验证参数无效。
2266 | 证书验证/管理模块的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从通信对方发送证书。

### 分布扫描

代码 | 说明
--- | ---
1 | 不支持该操作。
2 | 指定的参数无效。
3 | 操作失败。
4 | 扫描服务器上出现临时错误。
5 | 扫描服务器上出现内部错误。
6 | 由于未授权用户执行了操作，扫描服务器返回一个错误。
7 | 由于无效的请求，扫描服务器返回一个错误。
8 | 不支持二级分配的地址。
9 | 目的地地址未包含在扫描流程中。
10 | 由于未授权用户进行访问，扫描服务器返回一个错误。
11 | 由于无效操作的请求，扫描服务器返回一个错误。
12 | 由于将未注册的扫描流程传输到扫描服务器，扫描服务器返回一个错误。
13 | 由于无效操作的请求，扫描服务器返回一个错误。
14 | 由于使用了不支持的格式，扫描服务器返回一个错误。
2236 | SSL证书已过期。
2238 | 证书的CN字段与服务器地址不匹配。
2239 | 证书不具有所需用途。
2240 | 不能信任该证书。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
2241 | 证书已过期。
2242 | 无法通过证书验证连接到CA服务器。
2243 | 证书验证时发生超时。
2244 | 过期列表的大小过大。
2261 | 证书的格式无效。
2263 | 由于尚未指定存储路径，无法执行验证。
2264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
2265 | 证书验证参数无效。
2266 | 证书验证/管理模块的内部错误。
2267 | 设备证书不存在。
2268 | 未从通信对方发送证书。

### 单一签名

代码 | 说明
--- | ---
513 | 内存不足。
514 | 参数错误。
515 | 已使用。
516 | 注册服务的数量已超过最大值。
517 | 服务名称无效。
518 | 安全性上下文的数量已超过最大值。
519 | 安全性上下文ID无效。
520 | 信息大小范围错误。
1025 | 需要继续(非错误)。
1026 | 证书已过期。
1027 | 上下文已过期。
1028 | 不支持该安全系统。
1029 | 签名无效。
1030 | 令牌无效。
1031 | 检测到重复的令牌。
1032 | 令牌过旧。
1033 | 令牌顺序错误。
2049 | 无法连接活动目录或进行认证。
2050 | 无法创建账户。
2051 | 无法设置密码。
2052 | 无法设置服务原则。
4097 | 找不到服务密钥。
4098 | 文件类型错误。
4099 | 指定的密钥选项不存在。
10000 | 无法使用PKI卡(PKI令牌)进行认证。
12236 | 服务器证书的有效期无效。
12239 | 证书不具有作为服务器的预期用途。
12240 | 证书不受信任。若要信任该证书，必须将证书注册到系统。
12241 | 证书已过期。
12242 | CA服务器拒绝连接。
12243 | 与用于检查证书过期的服务器间的连接超时。
12244 | 由于CRL的大小超出了可容纳的最大容量(1MB)，无法检查过期。
12261 | 证书的格式无效。
12263 | 尽管配置了环境以使用存储，由于未指定存储路径，也无法执行验证。
12264 | 由于要验证的证书数量过多，无法执行验证(一次可验证的证书最大数量为20个)。
12266 | 证书验证/管理模块的内部错误。

### 无线LAN (WPS)

代码 | 说明
--- | ---
1 | 出现超时。
2 | 被用户取消。
3 | 出现其它错误。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。