主屏幕 > 打印 > 在macOS环境中打印 > 打印选项 > 在横幅纸上打印

## 在横幅纸上打印

### 关于在横幅纸上打印

本机可让您将最大1200 mm (47-1/4 inches)的纸张装到手送托盘中并进行打印。

### 可打印纸张

纸张宽度 | 纸张长度 | 纸张重量
--- | --- | ---
210 mm至297 mm 8-1/4 inches至11-11/16 inches | 457.3 mm至1200 mm 18 inches至47-1/4 inches | 127 g/m2至210 g/m2 (33-13/16 lb至55-7/8 lb) 使用打印机驱动程序，选择适合要使用横幅纸张重量的纸张类型。 121 g/m2至157 g/m2 (32-3/16 lb至41-3/4 lb)：厚纸1+、厚纸1+ (第2面) 158 g/m2至209 g/m2 (42 lb至55-5/8 lb)：厚纸2、厚纸2 (第2面) 210 g/m2 (55-7/8 lb)：厚纸3、厚纸3 (第2面)

### 如何在横幅纸张上打印

注册横幅纸张的尺寸，然后指定注册的尺寸。

1
在本机的屏幕上，触摸[机器设置]-[横幅打印]。
2
选择[允许]并触摸[OK]。
3
确认系统已变更为横幅打印作业等待状态。

当已完成上述设置时，开始从PC打印。

4
在[页面设置]窗口中，打开注册自定义尺寸的窗口。

- 从纸张尺寸列表中选择[管理自定大小]。

5
单击[+]。
6
输入正在注册的纸张尺寸的名称。

- 请务必使用现有名称(如A4和自定义)以外的纸张尺寸名称。

7
配置下列项目。

- [纸张大小]：按需要指定长度和宽度。
  在横幅纸张的允许范围内指定纸张尺寸(宽度：210 mm至297 mm (8-1/4 inches至11-11/16 inches)，长度：457.3 mm至1200 mm (18 inches至47-1/4 inches))。

- [页边空白](或[不可打印的区域])：指定纸张的顶部、底部、右侧和左侧边距。

8
单击[好]。

自定义纸张尺寸即被注册。

9
在[页面设置]画面的[纸张大小]中选择注册的纸张尺寸。

- 注册的纸张尺寸也可以在打印画面上的[纸张大小]中选择。

10
若要显示打印窗口，单击[文件]菜单中的[打印]。
11
检查[纸张处理]的[目的纸张大小]中是否显示自定义纸张尺寸(在第8步注册的)。
12
确认[纸盒 / 出纸盘]的[纸盒]被设置为[手送纸盘]且[纸张类型]被设置为所需的纸张类型([厚纸1+]/[厚纸2]/[厚纸3])。

- 如果指定的纸张尺寸不在横幅尺寸的允许范围内，[纸盒]或[纸张类型]不会显示为灰色，您可以进行更改。在此情况下，检查自定义纸张尺寸的设置。

13
执行打印。

本机的屏幕上会显示提示您装入纸张的信息。

14
将横幅纸张装入手送托盘。

- 有关如何将横幅纸张装入手送托盘的信息，请参见装入横幅纸。

15
装入横幅纸张后，触摸[完成]开始打印。

- 用手托住排出的横幅纸。

- 若要继续打印，从计算机执行打印。

16
触摸[退出]。

显示确认横幅打印结束的信息。

17
触摸[/]。

- 如果有排队的作业，则会开始作业。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。