主屏幕 > 辅助功能 > 设置操作环境的辅助功能([辅助功能]) > 配置放大显示操作

## 配置放大显示操作

### 更改放大显示模式下的默认值

更改放大显示模式中的默认设置(打开电源或操作复位键时)。您可以在更改每个功能的设置后通过选择[当前设置]来更改默认设置(默认值为[出厂默认设置])。

1
在放大显示中，更改想要更改默认值的功能模式设置。

- 在多种模式下，您无法通过一次操作完成默认值的更改。

2
触摸[辅助功能]-[默认放大显示设置]。
3
选择一个模式以更改设置。

- 选择触摸[辅助功能]前显示的模式。

4
选择[当前设置]。

- 若要返回到出厂默认设置，选择[出厂默认设置]。

5
触摸[OK]。

### 显示切换到放大显示模式时的确认屏幕

切换到放大显示会取消在正常屏幕上配置的设置。必要时，可以显示确认是否取消在正常屏幕上配置的设置并切换到放大显示模式的屏幕。

选择[辅助功能]-[放大显示模式确认]，并选择是否通过显示屏幕确认切换到放大显示模式(默认值为[Off])。

提示

- 当画面切换到正常屏幕时不会显示确认屏幕。

### 取消放大显示模式时显示确认画面

如果一段时间内没有在放大显示模式下操作本机时，放大显示模式将自动取消。必要时，可以显示确认是否取消放大显示模式的画面。

选择[辅助功能]-[自动系统复位确认]，并选择是否通过显示屏幕确认取消放大显示模式(默认值为[不执行])。显示画面时，选择显示画面的时间长度。

### 重置设置时显示确认画面

一段时间内不操作本机时，本机将自动重置设置。必要时，可以显示确认是否重置设置的画面。

选择[辅助功能]-[自动复位确认]，并选择是否显示启用或禁用设置重置的确认屏幕。(默认值为[不执行])。显示画面时，选择显示画面的时间长度。

### 调整按键时间

在放大显示模式下，按一个按键即可输入字符，按住按键不放即开始连续输入字符。这就是重复键。

必要时，可以更改按下一个按键到开始按键重复的时间，以及连续输入字符的时间间隔。

选择[辅助功能]-[键重复启动/间隔时间]配置设置。

设置 | 说明
--- | ---
[开始时间] | 更改按住按键不放时开始连续输入字符的时间。 默认会指定[0.8]秒。
[间隔] | 更改按住按键不放时连续输入字符的时间间隔。 默认会指定[0.3]秒。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。