主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 在无伺服拉式打印环境中打印 > 在客户端机器上打印

## 在客户端机器上打印

从客户端机器执行存储机器上存储的打印作业。

打印前，将[无伺服拉式打印]快捷键分配给[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[默认主菜单(经典风格)]上的经典风格的主菜单。
1
触摸经典风格主菜单上的[无伺服拉式打印]。
2
选择要打印的作业。

- 触摸[其他群组]将显示当前运行客户端机器未加入的另一群组中的打印作业列表。

- 触摸[更新列表]可更新打印作业列表。如果在更新期间触摸[取消列表更新]，则打印作业列表的更新会停止。

- 触摸[发送/接收结果]可显示所有无伺服拉式打印群组中每台MFP的状态。

- 触摸[选择全部]可选择所有打印作业。

- 触摸[重置]可取消选择所选的打印作业。

- 触摸[删除]可删除所选的打印作业。

3
必要时更改打印设置。

- [套数]：指定需要打印的份数。

- [色彩](客户端机器为彩色机时)：选择打印颜色。

- [单面／双面]：选择纸张的打印面。

- [完成]：配置打印的排纸处理设置。

4
使用开始键开始打印。
提示

在客户端机器上执行无伺服拉式打印操作时有以下限制。

- 从存储机器将打印作业发送到客户端机器时，不会将其加密。
- 如果同一个用户同时登录到多台客户端机器，可能会导致打印作业故障或打印错误。
- 如果客户端机器的打印接收端口忙碌，无伺服拉式打印作业将排队。
- 对于从PS驱动程序上保存的作业无法更改打印设置。
- 如果客户端机器是一台黑白设备，即使将其设置为使用彩色打印，机器也只能以黑白打印。
- 即使从MFP或外部服务器删除了注册的用户，该注册用户在存储机器上存储的打印作业也不会被删除。此类打印作业需要管理员操作进行删除。

提示

- 与包括MFP的群组中的操作相比，另一群组中的操作取决于用户的网络环境或另一群组中存储机器的数量可能会大大降低性能。仅限需要时对另一群组中的打印作业进行操作，例如，当您想要去地面上的MFP进行打印时。
- 当无伺服拉式打印环境包含30台或更多台MFP时，建议选择[机器设置]-[管理员]-[系统设置]-[无伺服拉式打印设置]-[客户端功能设置]并将[连接超时设置]设置为360秒进行使用。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。