主屏幕 > 网页管理工具 > 配置网络环境设置 > 网络设置

## 网络设置

### 设置流程

1
启用TCP/IP
2
为本机设置IP地址

- 指定IPv4地址

- 指定IPv6地址

3
请根据您的环境配置设置

- 注册DNS服务器

- 注册主机名

- 注册域名

### 启用TCP/IP

检查TCP/IP是否启用。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[TCP/IP] | 启用TCP/IP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[网络速度] | 根据您的环境选择网络速度(默认值为[自动 (10M/100M/1Gbps)])。

### 指定IPv4地址

将本机连接到IPv4环境时，请指定IPv4地址。可同时使用兼容IPv4和IPv6的IP地址。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[IPv4]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IP地址设置方式] | 根据您的环境选择将IP地址指定到本机的方法(默认值为[自动设置])。 如需手动指定IP地址，选择[手动设置]。如需采用DHCP自动指定IP地址，选择[自动设置]，然后指定自动设置方法。
[IP地址] | 手动指定IP地址时输入分配到机器的固定IP地址。
[子网掩码] | 手动指定时，输入子网掩码。
[默认网关] | 手动指定时，输入默认网关。

### 指定IPv6地址

将本机连接到IPv6环境时，请指定IPv6地址。可同时使用兼容IPv4和IPv6的IP地址。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[IPv6]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[IPv6] | 使用IPv6时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[自动IPv6设置] | 自动指定IPv6全局地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 根据路由器通知的前缀长度和本机的MAC地址可以自动设置IPv6全局地址。
[DHCPv6设置] | 使用DHCPv6自动指定IPv6全局地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[连接-本地地址] | 显示链路本地地址。可从本机MAC地址自动指定链路本地地址。
[全球地址] | 手动指定时，输入IPv6全局地址。
[前缀长度] | 手动指定时，在1至128之间输入IPv6全局地址的前缀长度。
[网关地址] | 手动指定时，输入网关地址。

### 注册DNS服务器

当在您的环境中安装了DNS时，请注册DNS服务器。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS服务器设置 (IPv4)]或[DNS服务器设置 (IPv6)]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动获取DNS服务器] | 使用DHCP自动指定DNS服务器地址时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[主DNS服务器] | 手动指定时，输入主DNS服务器地址。
[备用 DNS 服务器1]/[备用 DNS 服务器2] | 手动指定时，输入备用DNS服务器地址。

### 注册主机名

使用主机名连接到本机时，请注册本机的主机名。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS主机]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[DNS主机名] | 输入本机的主机名(最多可使用63个单字节字符，包括仅用于符号标记的-)。 如果DNS服务器不支持动态DNS功能，在DNS服务器上注册本机的主机名。
[动态 DNS 设置] | 使用动态DNS功能时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。 如果您的DNS服务器支持动态DNS功能，已设置的主机名可以自动注册至DNS服务器或者更改可自动更新。
[LLMNR 设置] | 使用LLMNR时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 使用LLMNR可让您在即便没有DNS服务器的环境下也能解析名称。该选项仅兼容Windows计算机。此功能可用于解析IPv6环境下的名称。

### 注册域名

注册本机加入的域名。

在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[TCP/IP 设置]-[TCP/IP 设置1]-[DNS 域名设置]，然后配置以下设置。

设置 | 说明
--- | ---
[自动获取DNS域名] | 使用DHCP自动指定域名时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[DNS查找域名自动获取] | 使用DHCP自动指定搜索域名时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[DNS默认域名] | 手动指定域名时，输入本机的默认域名(最多可使用253个字节，包括主机名、用于符号标记的-和.)。
[DNS搜索域名1]至[DNS搜索域名3] | 手动指定时，请输入搜索域名(最多可使用63个单字节字符，包括仅用于符号标记的-和.)。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。