主屏幕 > 前言 > 安全信息

## 安全信息

本节介绍关于操作和维护本机的详细操作说明。要让本机取得最佳使用效果，所有操作人员均应仔细阅读并遵守本使用说明书中的操作说明。在连接机器与电源之前，请阅读下列部分。

备注

- 它包含与用户安全及防止设备故障相关的重要信息。
- 请务必遵照本使用说明书各章节中的所有注意事项进行操作。

本节内容的有些部分可能会与购买的产品无法一一对应。

### 警告与注意符号

请务必遵守安全注意事项。

本使用说明书包含为防止使用者本人或他人受到伤害或财产受损所必需严格遵守的注意事项。

不恰当使用本机所造成的人身伤害或资材损伤大致按以下符号分为几类。

图示 | 说明
--- | ---
| 不正确的操作可能容易导致严重人身伤害和死亡。
| 不恰当的使用将会导致严重人身伤害或死亡。
| 不恰当的使用将会导致轻度人身伤害或房屋及资材的损伤。

### 下表为主要图示符号的示例。

图示符号 | 含义 | 图示符号 | 含义 | 图示符号 | 含义
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| 一般禁止事项 |  | 请勿拆卸 |  | 请勿触摸
| 注意事项 |  | 接线/地线 |  | 拔下插头
| 一般警告 |  | 高温 |  | 注意电击
| 注意 有手或手臂被卡住的风险 |  | 注意 移动的零件 |  | 注意 转动的风扇叶片
| 注意 双极/中线熔断 |  | “ 通”位置 |  | “ 断”位置
| 待机 |  | 推推式开关 |  | 接线/地线（保护连接端子）
| 接线/地线（保护接地） |  | 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用 |  | 仅适用于非热带气候条件下安全使用

### 电源连接

含义 | 图示符号
--- | ---
请只使用包装中提供的或本机附带的电源线。如果未提供电源线，请只使用用户文档中指明的电源线和插头。否则，可能导致火灾或电击。如果包装中提供的电源线无法在出售这台打印机的国家中使用，请使用符合以下条件的电源线，或与技术代表联系。 电源线的电压和电流符合本机铭牌上的额定值。 电源线符合当地法规要求。 电源线提供了接地针/端子。 |
请勿将此电源线使用于其它产品。否则可能会导致火灾或电击。 |
请勿刮伤、磨损、加热、扭曲、弯折、脚踏、拉伸、损坏电源线，或在上面放置重物。使用损坏的电源线（电芯暴露、电线破损等）可能会导致火灾或停机。 如果发现任何上述情况，请立即关掉电源开关，从电源插座拔下电源线插头，然后致电授权维修技术人员报修。 |
请勿使用本机上规定的电源电压以外的电压。 如果未能如此，可能会导致火灾或电击。 |
请不要在同一个插座上插接过多插头。若使用时超过了插座显示的电流值，可能会导致火灾或电击。 |
请不要使用延长线。否则可能会导致火灾或电击。如果本机附带的电源线长度不够插入电源插座，请与技术代表联系。 |
请勿在手潮湿时插、拔电源线，否则可能会导致电击。 |
将电源线插头完全插入电源插座。如果未能如此，可能会导致火灾或电击。 |
请确保将本机接地。（将电源插头插入配备接地端子的电源插座。）如果未接地，一旦出现漏电情况，可能会引起火灾或触电事故。 |

含义 | 图示符号
--- | ---
插座必须靠近设备并易于接近。否则不能在发生紧急情况时拔出电源插头。 |
请勿在电源插头周围放置任何物体，以防在发生紧急情况时难以拔出电源插头。 |
拔出插头时不要拖拉电源线。直接拉电源线可能会损坏它，并因此导致火灾或电击。 |
每年至少一次从插座上拔出电源插头，并清洁插头端子之间的区域。插头端子之间积聚的灰尘可能会导致火灾。 |

### 安装

含义 | 图示符号
--- | ---
请将此袋保持远离婴儿和儿童。请勿在婴儿床、成人床、婴儿车或婴儿围栏中使用。薄膜可能会附着在鼻子和嘴巴上并抑制呼吸。此袋不是玩具。 |
请勿将花瓶或其它盛水的容器、金属夹或其它小件金属物品放在本机上。如果不慎将水泼入或金属物品掉入本机内部，可能会导致火灾、电击或停机。 如果小金属件、水或其它类似异物不慎进入本机，请立即关掉电源开关，从电源插座拔下电源线插头，然后致电技术代表或授权维修技术人员报修。 |
请勿在通行处配置电源线，以防脚踏或缠绕。脚踏或缠绕电源线可能会加热电源线，导致火灾或电击。 |

含义 | 图示符号
--- | ---
<需要使用基座时> 安装本机后，请将其固定于基座上。否则可能会使本机发生移位或翻倒。 |
请勿将本机放在多尘或有煤烟、蒸汽的位置，也不要放在厨房灶台、浴室或增湿器旁边。否则可能会导致火灾、电击或停机。 |
请勿将本机放在不稳或倾斜的工作台面上，也不要放在大幅抖动和震动的位置。否则它可能会掉落或翻倒，并因此导致人身伤害或机械故障。 |
请勿用任何物体堵住本机的通风孔。否则本机内部可能会聚集热量，并因此导致火灾或故障。 |
只要移动本机，请务必拔出电源线和其它电缆线。如果未能如此，可能会损坏电源线或电缆线，并因此导致火灾、电击或停机。 |
移动本机时，请务必拿住用户指南或其它文件中指明的位置。移动本机时，如果拿持指明位置以外的地方，可能会导致本机坠落造成人身伤害。 |

### 使用本机

含义 | 图示符号
--- | ---
请勿改装本机，否则可能会导致火灾、电击或停机。如果本机采用了激光器，擅自改装本机，激光束光源可能会致盲。 |
请勿试图拆卸固定在本机上的盖子和面板。有些产品内部配有高压零件或激光束光源，如此可能会导致电击或致盲。 |
如果本机变得异常灼热、冒烟、散发异味、产生异常噪音，请勿继续使用。此时请立即关掉电源开关，从电源插座拔下电源线插头，然后致电技术代表或授权维修技术人员报修。如果仍旧继续使用，可能会导致火灾或电击。 |
如果本机不慎掉落或壳盖损坏，请勿继续使用。此时请立即关掉电源开关，从电源插座拔下电源线插头，然后致电技术代表或授权维修技术人员报修。如果仍旧继续使用，可能会导致火灾或电击。 |
请勿在本机内部或附近使用易燃/可燃性喷雾剂、液体或气体。请勿使用易燃/可燃性气体除尘器清洁本机的内部。否则，可能会导致火灾或爆炸。 |
<如使用用于机内感应通讯的RFID模块(仅限于13.56 MHz)或电磁感应加热（IH）技术(仅限于20.05 kHz至100 kHz)> 本机产生弱磁场。 如果您的植入式医疗器械（心脏起搏器等）在靠近本机时出现任何异常现象，请立即移动到远离本机的位置并就医。 如果您不能确定上述是否与本机有关，请致电技术代表或授权维修技术人员报修。 |
<如使用无触点式IC卡读卡器> 如果您使用植入式医疗器械（心脏起搏器等），在任何时候都不要使IC卡读卡器靠近植入物周围12 cm的范围内。 无线电波可能会影响植入式医疗器械（心脏起搏器等）的运行。 |

含义 | 图示符号
--- | ---
在通风不佳的房间内长时间使用本机或者大量进行复印／打印的情况下，有可能出现排气异味，请充分通风。 |
本机内部存在高温区，可能会导致灼伤。 检查本机内部故障（如送纸故障）时，请勿触摸贴有"Caution HOT"注意标签的位置（定影单元周围等）。可能会导致灼伤。 |
如长时间不使用本机，应将插头拔出。 |
使用本机时，请勿长时间注视灯发出的光线。否则，可能会导致眼睛疲劳。 |
请不要使用带有钉书针的纸张、导电性的纸张（铝箔纸／含碳纸等）、表面加工过的传热纸／喷墨纸等。可能会导致火灾。 |

### 耗材

含义 | 图示符号
--- | ---
请勿将碳粉或装有碳粉的容器（碳粉盒、显影部件和废粉盒等）扔入明火。碳粉受热可能会飞散，并因此导致灼伤或其它伤害。 |

含义 | 图示符号
--- | ---
请勿将碳粉的关连部件（碳粉盒、显影部件和废粉盒等）遗留在儿童方便触及的位置。舔食或吞咽这些物品可能会损害健康。 |
请勿将碳粉的关连部件（碳粉盒、显影部件和废粉盒等）放在精密仪器或记录媒体等易受磁力影响的物体旁边。否则会导致这些产品发生故障，从而导致本机发生故障。 |
请勿强行打开碳粉的关连部件（碳粉盒、显影部件和废粉盒等）。如果碳粉从碳粉瓶内洒出，应极其小心，避免吸入碳粉或使之与皮肤接触。 |
如果碳粉落到皮肤或衣服上，请用肥皂和水彻底清洗。 |
如果吸入碳粉，请转移到空气清新的地方，并用大量的水反复漱口。如果出现咳嗽等症状，请就诊。 |
如果碳粉进入您的眼睛，应立即用自来水冲洗眼睛15分钟以上。如果仍感到刺激，请就诊。 |
如果吞入碳粉，请冲洗口腔，然后饮几杯水。如有必要，请就诊。 |
如果清洁碳粉，请穿戴个人防护设备。用真空吸尘器吸尘或清扫材料，然后放入袋子中并保留用于废物处理。请使用配备高效颗粒空气（HEPA）过滤器的真空吸尘器。真空吸尘器应进行电气连接并接地以消除静电。为了避免产生灰尘，请勿擦干。 |
切勿触摸部件（碳粉盒和显影部件等）的电极触点，因为静电放电可能会损坏本机。 |
处理前，请参阅用户手册中的相关安全信息。 |
<需要更换定影单元时> 定影部过热。更换定影单元前，请务必打开本机的门和盖板。然后，在一定时间内怠速放置本机并确认定影部冷却至室内温度。否则可能会导致灼伤。 |

KMI_Ver.06_C

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。