主屏幕 > 网页管理工具 > 管理机器状态 > 监控和检查本机的状态 > 通过SNMP管理机器

## 通过SNMP管理机器

### 设置流程

如果您使用简单网络管理协议(SNMP)管理网络设备，则可以通过网络获取本机信息并对其进行监控。本机支持TCP/IP环境。

使用SNMP TRAP功能还可以将本机上发生的警告通知指定的IP地址。

若要通过SNMP管理本机，请按照以下步骤配置设置。

1
网络设置
2
配置适用于SNMP的设置

### 配置适用于SNMP的设置

配置使用简单网络管理协议(SNMP)获取本机信息或监管机器所需的设置。

1
在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[网络]-[SNMP 设置]，然后配置SNMP设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[SNMP 设置]设置(在此步骤后叙述)。

2
如需使用SNMP TRAP功能通知本机状态，在Web Connection的管理员模式下(或在本机的[机器设置]-[管理员]中)选择[维修]-[状态通知设置]-[IP地址]-[编辑]，然后配置通知设置。

- 有关设置的详细资料，请参见[状态通知设置]设置(在此步骤后叙述)。

[SNMP 设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[SNMP 设置] | 启用SNMP时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [SNMP v1/v2c(IP)]：使用SNMP v1或SNMP v2时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [SNMP v3(IP)]：使用SNMP v3时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。
[UDP 端口设定] | 如有必要，请更改UDP端口号(默认值为[161])。
[SNMP v1/v2c 设置] | 配置SNMP v1/v2c设置。 [读取团队名字]：输入一个只读团队名称(使用1至15个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[public])。 [写入团队名字]：允许读取或写入时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。另外，输入一个用于读取和写入的团队名称(可使用1至15个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[private])。
[SNMP v3 设置] | 配置SNMP v3设置。 [上下文名称]：输入一个内容名称(最多可使用63个单字节字符，不含空格、\、'、"和#)。 [发现用户名]：允许检测用户时，请将该选项设置为开启(默认值为开启)。另外，输入一个用于检测的用户名(可使用1至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[public])。 [读取用户名]：输入一个只读用户名(最多可使用32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为[initial])。 [安全等级]：选择用户在读写激活状态下的安全级别(默认值为[认证密码/专用密码])。 [认证密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码]或[认证密码/专用密码]，为只读用户输入一个认证密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#)。 [专用密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码/专用密码]，为只读用户的隐私(加密)输入一个认证密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#)。 [写入用户名]：在读写激活状态下输入用户的用户名(最多可使用32个单字节字符) (默认值为[restrict])。 [安全等级]：选择用户在读写激活状态下的安全级别(默认值为[认证密码/专用密码])。 [认证密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码]或[认证密码/专用密码]，为启用读写的用户输入一个认证密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为本机的MAC地址(字母字符全为大写，不含冒号“:”))。 [专用密码]：如果从[安全等级]选择了[认证密码/专用密码]，为启用读写的用户输入一个用于隐私(加密)的密码(可使用8至32个单字节字符，不含空格、\、'、"和#) (默认值为本机的MAC地址(字母字符全为大写，不含冒号“:”))。 [加密算法]：选择一种加密算法(默认值为[DES])。 [认证类型]：选择一种认证算法(默认值为[SHA-256])。
[TRAP功能] | 配置SNMP TRAP功能的设置。 [允许设置]：允许使用SNMP TRAP功能提示本机的状态时，将该选项设置为开启(默认值为开启)。 [若认证失败，发送TRAP发送]：由于认证失败执行TRAP TX时，请将该选项设置为开启(默认值为关闭)。
[管理员信息] | 输入本机的信息。 [设备名称]：输入本机名称(MIB sysName) (最多可使用255个单字节字符)。 [设备位置]：输入本机的安装位置(MIB sysLocation) (最多可使用255个单字节字符)。 [管理员名称]：输入本机管理员姓名(MIB sysContact) (最多可使用255个单字节字符)。

[状态通知设置]的设置

设置 | 说明
--- | ---
[通知地址] | 输入目的地E-Mail地址(最多可使用253个单字节字符)。采用下列任意一种格式。 输入主机名的示例："host.example.com" 输入IP地址(IPv4)的示例："192.168.1.1" 输入IP地址(IPv6)的示例："fe80::220:6b.:fe10:2f16"
[端口号] | 如有必要，请更改端口号。
[组群名称] | 输入组群名称(最多可使用15个单字节字符) (默认值为[public])。
[警告] | 选择要自动通知的项目。选择要通知项目的复选框。

提示

- 如果选择某些[警告]项目的复选框，则会帮助您了解并降低本机的安全风险。有关详细资料，请参见[状态通知设置]。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。