主屏幕 > 高级功能 > 配置无伺服拉式打印环境 > 使用LK-114_SetupTool (针对管理员) > 设置无伺服拉式打印群组配置

## 设置无伺服拉式打印群组配置

### 在网络上搜索要进行设置的设备

1
启动LK-114_SetupTool执行文件。
2
单击[搜索设备]。

启用了无伺服拉式打印功能的设备将以列表显示。

3
在[设备设置信息]中配置设备信息并更新列表内容。

- 要更改列表中的设备信息，请选择所需的设备信息，更改[设备设置信息]设置，然后单击[应用]。

- 要将新的设备信息添加到列表，设置要添加到[设备设置信息]的设备信息，然后单击[添加]。

- 要删除列表中的设备信息，请选择所需的设备信息，然后单击[删除]。

4
若要将列表内容应用到设备，单击[将设置应用于设备]。
5
设置完成后，退出LK-114_SetupTool。

如果列表已更新，退出LK-114_SetupTool时将会显示文件保存窗口，您可保存配置文件。下次启动LK-114_SetupTool时可加载此配置文件。

提示

- 组成包含不同型号的无伺服拉式打印群组时，需要允许快速认证。选择[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]-[简单认证设置]-[简单认证设置]，然后将[简单认证设置]设置为开启。

### 从拓扑机器获取群组信息进行设置

1
启动LK-114_SetupTool执行文件。
2
单击[从拓扑机器上获取设置]。
3
输入拓扑机器的IP地址，获取设置、OpenAPI认证的用户名和密码。然后，单击[获取]。

域中的无伺服拉式打印群组信息以列表显示。

4
在[设备设置信息]中配置设备信息并更新列表内容。

- 要更改列表中的设备信息，请选择所需的设备信息，更改[设备设置信息]设置，然后单击[应用]。

- 要将新的设备信息添加到列表，设置要添加到[设备设置信息]的设备信息，然后单击[添加]。

- 要删除列表中的设备信息，请选择所需的设备信息，然后单击[删除]。

5
若要将列表内容应用到设备，单击[将设置应用于设备]。
6
设置完成后，退出LK-114_SetupTool。

如果列表已更新，退出LK-114_SetupTool时将会显示文件保存窗口，您可保存配置文件。下次启动LK-114_SetupTool时可加载此配置文件。

提示

- 组成包含不同型号的无伺服拉式打印群组时，需要允许快速认证。选择[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]-[简单认证设置]-[简单认证设置]，然后将[简单认证设置]设置为开启。

### 加载保存的配置文件进行设置

只能加载退出LK-114_SetupTool时保存的配置文件。
1
启动LK-114_SetupTool执行文件。
2
单击[查看配置文件]。
3
指定要加载的配置文件。

配置文件中描述的无伺服拉式打印群组的配置信息以列表显示。

4
在[设备设置信息]中配置设备信息并更新列表内容。

- 要更改列表中的设备信息，请选择所需的设备信息，更改[设备设置信息]设置，然后单击[应用]。

- 要将新的设备信息添加到列表，设置要添加到[设备设置信息]的设备信息，然后单击[添加]。

- 要删除列表中的设备信息，请选择所需的设备信息，然后单击[删除]。

5
若要将列表内容应用到设备，单击[将设置应用于设备]。
6
设置完成后，退出LK-114_SetupTool。

如果列表已更新，退出LK-114_SetupTool时将会显示文件保存窗口，您可保存配置文件。下次启动LK-114_SetupTool时可加载此配置文件。

提示

- 组成包含不同型号的无伺服拉式打印群组时，需要允许快速认证。选择[机器设置]-[管理员]-[用户认证/帐户监控]-[简单认证设置]-[简单认证设置]，然后将[简单认证设置]设置为开启。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。