主屏幕 > 功能 / 实用程序键的说明 > [机器设置]-[IC卡认证]

## [机器设置]-[IC卡认证]

### [IC卡认证]

显示方式：[机器设置]-[IC卡认证]

使用选购的IC卡认证单元时，设置IC卡认证操作。

设置 | 说明
--- | ---
[IC卡类型] | 选择是否允许使用各IC卡类型。 在[认证分配目的地]中指定认证目的地。可以将[LDAP/IC卡认证设置]中指定的认证服务器群组或MFP选择为认证目的地。另外，最多可以指定三个认证目的地并列搜索其用户信息。 当在[认证类型]-[一般设置]中选择[开启(外部服务器)]或[开启(MFP + 外部服务器)]，而IC卡类型设置为FeliCa、TypeA或MIFARE (PID)时，指定[认证分配目的地]。 使用[SSFC]时，可以注册像公司识别代码或公司代码等详细信息。 使用[FCF]时，可以注册章节代码。 使用[FCF (Campus)]时，可以注册校园识别代码。 使用[MIFARE(PID)]时，注册像按键代码等详细信息。
[操作设置] | 选择如何登录本机(默认值为[卡认证])。 [卡认证]：只需将IC卡放置在认证单元上即可进行登录。 [卡认证+密码]：将IC卡放置在认证单元上并输入密码即可进行登录。
[卡ID认证通知] | 选择是否通知收集本机运行状况的认证卡ID的计数器信息(默认值为[忽略])。

提示

- 如果用户认证的认证方式为[开启(MFP + 外部服务器)]，则以下限制适用。
  对于通过IC卡的认证，请使用外部服务器。无法使用IC卡执行与MFP的认证，因此需要输入用户名和密码用于认证目的。
  使用[IC卡类型]，可以将MFP指定为IC卡认证的认证目的地之一。但在执行与MFP的认证时，则需要输入用户名和密码用于认证目的。
- 有关IC卡认证单元的详细资料，请与维修人员联系。

# 书签

如果单击或触摸页面右上方的，则会变为并且注册为书签。

# 按标题筛选

可以从本使用说明书的菜单中缩小搜索范围。
可以选择多个选项。

# 选择并打印

选择想要打印的项目，然后单击打印按钮。